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I.1.a) Vymezení zastavěného území
ÚP Bratrušov vymezuje v k.ú. Bratrušov a v k.ú. Osikov hranice ZÚ dle stavu ke dni 13. 6. 2014.
ZÚ je vymezeno ve výkresech grafické části ÚP:

I.2.a. 
Výkres základního členění území




1 : 5 000,

I.2.b.
Hlavní výkres







1 : 5 000.  

I.1.b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
ÚP stanovuje koncepci rozvoje území obce založenou na proporciálním vyváženém rozvoji obou jejích částí v krajině lesopolní a lesní při respektování limitů využití území a při ochraně hodnot v území existujících.

Pro zachování charakteristik krajinných celků Šumperské údolí a Hanušovické údolí a posilování ekologické stability území – tedy pro ochranu a rozvoj přírodních hodnot, se stanovuje koncepce uspořádání krajiny spočívající v respektování stabilizovaných ploch nezastavěného území a naplňování vymezených ploch změn v krajině, včetně koncepce ÚSES.

Pro zachování sídelní struktury území obce a urbanistické kompozice obou jejích částí a zkvalitňování podmínek pro životní prostředí a hospodářský rozvoj – tedy pro ochranu a rozvoj kulturních a civilizačních hodnot, se stanovuje urbanistická koncepce spočívající v respektování stabilizovaných ploch v ZÚ a v naplňování vymezených zastavitelných ploch na ZÚ přímo navazujících. 

Respektováním stanovené koncepce rozvoje území obce bude stabilizován a podpořen současný význam a funkce obce ve struktuře osídlení kraje v rámci Specifické oblasti Jeseníky – Králický Sněžník SOB3.

I.1.c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření a vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci
Urbanistická koncepce VČETNĚ VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
Historicky vzniklá sídelní struktura území obce a urbanistická kompozice je zachována a dále rozvíjena zejména funkcemi bydlení, rekreace, občanského vybavení, výroby a skladování, technické infrastruktury, veřejných prostranství, a to jak v rámci samostatně vymezených ploch daného způsobu využití, tak v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití.

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) jsou stabilizované a rozvíjeny novými plochami v obou částech. 
Plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ) jsou stabilizované.

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV) jsou stabilizované.

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) jsou stabilizované. 
Plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH) jsou stabilizované.

Systém veřejných prostranství tvoří stabilizované plochy veřejné zeleně (ZV), které jsou dále rozvíjeny v části Bratrušov.
Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ) jsou stabilizované.
Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba - chov zvěře v zajetí (VZ1) jsou stabilizované.
Plochy smíšené výrobní (VS) jsou stabilizované.
Plochy vodní a vodohospodářské (W) jsou stabilizované.
Plochy zemědělské – zemědělský půdní fond (NZ) jsou stabilizované.

Plochy zemědělské – specifické (ZZ) jsou stabilizované a rozvíjeny plochami v části Bratrušov.

Plochy lesní (NL) jsou stabilizované.

Plochy smíšené nezastavěného území (NS) jsou stabilizované. 

Celkovou urbanistickou koncepci dotváří dopravní infrastruktura – silniční (DS) a technická infrastruktura (TI), které jsou stabilizované a rozvíjeny novými plochami (DS, TI). 
Systém sídelní zeleně tvoří samostatně vymezené plochy veřejné zeleně (ZV) a kvalitní plochy současné vzrostlé zeleně zastoupené v rámci všech ploch s rozdílným způsobem využití v ZÚ. Jeho rozvoj se připouští jak v ZÚ, tak ve vymezených plochách změn. 

Vymezení zastavitelných ploch

ÚP vymezuje následující zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití:
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)

k.ú. Bratrušov


Z2 – Z11

k.ú. Osikov


Z1

Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV)

k.ú. Bratrušov


Z12, Z29
Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)

k.ú. Bratrušov


Z13 – Z27

Plochy technické infrastruktury (TI)
k.ú. Bratrušov


Z28a, Z28b
Vymezení ploch PŘESTAVBY
ÚP plochy přestavby nevymezuje.
Vymezení ploch územních rezerv a stanovení možného budoucího využití včetně podmínek pro jeho prověření

ÚP vymezuje následující plochy územních rezerv pro stanovené možné budoucí využití:

Plochy technické infrastruktury (TI)

k.ú. Bratrušov


R1a, R1b

ÚP stanovuje tyto podmínky pro prověření jejich budoucího využití:

· zajištění soběstačnosti obce v zásobování vodou ze zdrojů dostatečné vydatnosti,
· koordinace s limity využití území a jeho hodnotami.
Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci 

ÚP vymezuje v k.ú. Osikov plochu Z1 (SV) a v k.ú. Bratrušov plochy Z4 a Z11 (SV), ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci.
I.1.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování
Dopravní infrastruktura
SILNIČNÍ DOPRAVA

ÚP respektuje současné vedení silnic II/446, III/44639 a III/36914 po stabilizovaných plochách dopravní infrastruktury – silniční (DS), stejně jako současné vedení ostatních pozemních komunikací, tvořících základní dopravní obslužný systém obce a zajišťujících vzájemné propojení částí obce. 
ÚP vymezuje plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) Z13 – Z23, Z26, Z27 pro situování nemotorové dopravy v plochách dopravní infrastruktury – silniční při silnici II/446 a plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) Z24 a Z25 pro vedení ostatních pozemních komunikací pro zpřístupnění navrhovaných zastavitelných ploch.

ÚP připouští další rozvoj ostatních pozemních komunikací a dopravních zařízení a dopravních vybavení v rámci ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití.
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Část Bratrušov bude i nadále  zásobována pitnou vodou z vlastního vodovodu ze zdrojů mimo řešené území. Vodovodní síť je respektována. Pro prověření budoucího možného využití ploch pro vlastní nové vodní zdroje ÚP vymezuje plochy územních rezerv R1a  a R1b (TI).
Část Osikov je zásobována pitnou vodou z vlastních domovních studní. Tento stav bude zachován i nadále.
ÚP připouští rozvoj vodovodu v rámci ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití.

Zneškodňování odpadních vod

V části Bratrušov budou odpadní vody zneškodňovány individuálně do doby realizace ČOV. ÚP vymezuje plochy Z28a a  Z28b (TI) pro ČOV.

V části Osikov budou odpadní vody i nadále zneškodňovány individuálně.
ÚP připouští rozvoj kanalizace v rámci ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití.
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
ÚP respektuje zásobování řešeného území elektrickou energií, které je realizováno systémem 35 kV z vedení VN 64, výkonově zajištěným z TR 110/35 kV Šumperk. Část Osikov je realizována systémem 35 kV odbočkou z vedení VN 348 na území Rejchartic.
ÚP připouští jeho rozvoj v rámci ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití.
ZÁSOBOVÁNÍ plynem


ÚP připouští rozvoj plynofikace v rámci ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití.

Telekomunikace

ÚP respektuje současný systém a připouští jeho rozvoj v rámci ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY


ÚP respektuje současný systém a připouští jeho rozvoj v rámci ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ


ÚP respektuje samostatně vymezené plochy pro občanské vybavení – veřejnou infrastrukturu (OV) a tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) a hřbitovy (OH). 

ÚP dále respektuje občanské vybavení, jež je součástí ploch smíšených obytných – venkovských (SV), které jsou stabilizované. Jeho rozvoj se připouští jak v rámci těchto ploch, tak v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití.

veřejná prostranství
  
ÚP respektuje jak samostatně vymezené plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV), tak veřejnou zeleň, jež je součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou stabilizované. Nově se vymezují plochy veřejné zeleně Z12 (ZV) a Z29 (ZV).

ÚP připouští jejich rozvoj v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití.
I.1.e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně
Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch A STANOVENÍ PODMÍNEK pro změny v jejICH využití

ÚP v nezastavěném území vymezuje následující typy stabilizovaných ploch s rozdílným způsobem využití a připouští jejich rozvoj v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití:

Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba – chov zvěře v zajetí (VZ1)

ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru.

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)

ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru.

Plochy vodní a vodohospodářské (W)

ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru. 

Plochy zemědělské – zemědělský půdní fond (NZ)

ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru, které nejsou určeny pro jiný způsob využití. 

Plochy zemědělské – specifické (ZZ)

ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru, které nejsou určeny pro jiný způsob využití a vymezuje plochy K1 – K3. 

Plochy lesní (NL)

ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru. 

Plochy smíšené nezastavěného území (NS)


ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru. 
Tyto typy ploch budou využívány v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole I.1.f) tohoto ÚP.
Územní systém ekologické stability
ÚP vymezuje prvky ÚSES – nadregionální biokoridor K 91, místní biocentra LBC 137, LBC 138, LBC 139, LBC 140, LBC 141, LBC 142, LBC 391, LBC 392, LBC 393, LBC 394, LBC 427  a místní biokoridory  LBK 58, LBK 116, LBK 117, LBK 268, LBK 269, LBK 287, LBK 288a, LBK 288b, LBK 288c, LBK 289a, 289b a LBK 300, které jsou funkční, vyjma  části prvku LBK 228c, jejíž funkčnost je třeba zajistit.  

Na těchto plochách a v jejich blízkosti je nutné vyloučit činnosti, které by mohly vést k trvalému ochuzení druhové bohatosti, ke snížení ekologické stability a narušení funkčnosti. Při výsadbě a obnově prvků ÚSES používat výhradně původní druhy rostlin odpovídající stanovištním podmínkám.
Prostupnost krajiny
Dopravní prostupnost
Pro účel dopravní prostupnosti bude nadále využívána síť pozemních komunikací, která je akceptována a rozvíjena vymezenými plochami dopravní infrastruktury – silniční (DS). ÚP připouští zvyšování prostupnosti krajiny rozšiřováním a obnovou cestní sítě.

ÚP připouští dotvoření současného systému nemotorové dopravy v rámci všech ploch s rozdílným způsobem využití a samostatně vymezuje plochy Z13 – Z23, Z26 a Z27(všechny DS).
Biologická prostupnost
Biologická prostupnost území je omezená. ÚP pro její zlepšování vymezuje plochy ÚSES s potřebou trvalého zajištění jejich plné funkčnosti a připouští doplňování krajinné zeleně a zlepšování migračních podmínek v tocích.
Protierozní opatření

ÚP připouští opatření tohoto charakteru v nezastavěném území obce.

Ochrana před povodněmi
ÚP připouští opatření tohoto charakteru v celém území obce.

Rekreace
ÚP respektuje samostatně vymezené plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ).

Rodinná rekreace se v obci vyskytuje především v rámci ploch smíšených obytných – venkovských (SV). ÚP ji respektuje a dále rozvíjí. 

Pro podporu rozvoje rekreace a cestovního ruchu lze využívat ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití.
Dobývání LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin se v území nevyskytují. 

CiVILNÍ OCHRANA A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ, OBRANA A BEZPEČNOST STÁTU
ÚP respektuje současný systém civilní ochrany obyvatelstva a havarijního plánování, stejně jako zájmy obrany a bezpečnosti státu v oblasti dopravní a technické infrastruktury.

I.1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 
ÚP respektuje současné členění území obce na stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití pokrývající celé řešené území, které dotváří vymezením ploch změn (zastavitelných ploch a ploch změn v krajině) a ploch územních rezerv.
ÚP vymezuje tyto základní typy ploch s rozdílným způsobem využití:

· plochy smíšené obytné – venkovské (SV),
· plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ),

· plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV),

· plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS),

· plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH),
· plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV),
· plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ),

· plochy výroby a skladování – zemědělská výroba – chov zvěře v zajetí (VZ1),

· plochy smíšené výrobní (VS),
· plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS),

· plochy technické infrastruktury (TI),
· plochy vodní a vodohospodářské (W),

· plochy zemědělské – zemědělský půdní fond (NZ),

· plochy zemědělské – specifické (ZZ),

· plochy lesní (NL),

· plochy smíšené nezastavěného území (NS).

Z hlediska časového horizontu využití ploch sledovaného u ploch s rozdílným způsobem využití se jedná o:

· plochy stabilizované (v ploše není navržena změna využití),

· plochy změn (návrhové – kde je navržena budoucí změna využití – Z = zastavitelná plocha, – K = plocha změny v krajině),
· plochy územních rezerv (kde je navržena ochrana pro možný budoucí způsob využití – R).
PODMÍNky PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

ÚP stanovuje pro využití ploch s rozdílným způsobem využití tyto podmínky:
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)
Hlavní využití:

· bydlení,

· rodinná rekreace,

· občanské vybavení (kromě obchodního prodeje nad 200 m2 prodejní plochy a hřbitova).
Přípustné využití:

· výroba a skladování,

· veřejná prostranství,

· sídelní zeleň,

· dopravní a technická infrastruktura,
· nemotorová doprava,
· vodohospodářské využití,

· zemědělské využití,
· ÚSES.
Nepřípustné využití:

· stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-
není stanoveno

Plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ)

Hlavní využití:


· rekreace v zahrádkářských koloniích.

Přípustné využití:

· sídelní zeleň,
· dopravní a technická infrastruktura,

· vodohospodářské využití,

· zemědělské využití.
Nepřípustné využití:

· stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:

· není stanoveno.
Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV)

Hlavní využití:

· občanské vybavení (vzdělávání a výchova, péče o rodinu, kultura, tělovýchova a sport, veřejná správa, ochrana obyvatelstva, věda a výzkum). 

Přípustné využití:

· občanské vybavení (stravování, ubytování),

· bydlení,

· veřejná prostranství,

· sídelní zeleň,

· dopravní a technická infrastruktura,

· nemotorová doprava.
Nepřípustné využití:

· stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo  přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:

· není stanoveno.
Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)

Hlavní využití:

· občanské vybavení (tělovýchova a sport).

Přípustné využití:

· občanské vybavení (kultura, ochrana obyvatelstva, stravování, ubytování, služby),

· veřejná prostranství,

· sídelní zeleň,

· dopravní a technická infrastruktura,

· nemotorová doprava,

· vodohospodářské využití,

· zemědělské využití.
Nepřípustné využití:

· stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo  přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:

· není stanoveno.

Plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH)

Hlavní využití:

· občanské vybavení (veřejné pohřebiště).

Přípustné využití:

· veřejná prostranství,

· sídelní zeleň (veřejná zeleň),

· technická infrastruktura.

Nepřípustné využití:

· stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo  přípustným využitím.



Podmíněně přípustné využití:

· není stanoveno.

Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV)

Hlavní využití:


· sídelní zeleň (veřejná zeleň).

Přípustné využití:

· občanské vybavení (stravování, tělovýchova a sport),

· dopravní a technická infrastruktura,

· nemotorová doprava,

· vodohospodářské využití.
Nepřípustné využití:

· stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo  přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:

· není stanoveno.

Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ)

Hlavní využití:



· zemědělská výroba a skladování pro zemědělství.

Přípustné využití:

· občanské vybavení (stravování, služby, věda a výzkum),

· výroba a skladování,

· sídelní zeleň (ochranná a izolační zeleň),

· dopravní a technická infrastruktura,

· vodohospodářské využití,

· zemědělské využití.

 

Nepřípustné využití:

· stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:

· není stanoveno.
Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba – chov zvěře v zajetí (VZ1)

Hlavní využití:



· chov zvěře v trvale oplocených areálech.

Přípustné využití:

· zemědělské využití,
· krajinná zeleň,

· dopravní a technická infrastruktura,

· vodohospodářské využití,
· hospodaření v lesích, obecné užívání lesa.
Nepřípustné využití:

· stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo  přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:

· není stanoveno.

Plochy smíšené výrobní (VS)

Hlavní využití:

· výroba a skladování, 

· občanské vybavení (vyjma obchodního prodeje nad 200 m2 prodejní plochy a hřbitova).
Přípustné využití:

· sídelní zeleň (ochranná a izolační zeleň),
· dopravní a technická infrastruktura,
· vodohospodářské využití.

Nepřípustné využití:

· stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo  přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:

· není stanoveno.

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) 

Hlavní využití:


· silniční doprava,

· nemotorová doprava.
Přípustné využití: 

· veřejná prostranství,

· sídelní zeleň, krajinná zeleň,

· dopravní a technická infrastruktura.
Nepřípustné využití:

· stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo  přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:

· není stanoveno.

Plochy technické infrastruktury (TI)

Hlavní využití:


· technická infrastruktura.
Přípustné využití:

· sídelní zeleň (ochranná a izolační zeleň),

· dopravní a technická infrastruktura.

Nepřípustné využití:

· stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo  přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití:

· není uvedeno.
Plochy vodní a vodohospodářské (W) 



Hlavní využití:


· vodohospodářské využití.

Přípustné využití:

· sídelní zeleň, krajinná zeleň,
· dopravní a technická infrastruktura,
· ÚSES.
Nepřípustné využití:

· stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo  přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití: 

   -    není stanoveno.

Plochy zemědělské – zemědělský půdní fond (NZ)



Hlavní využití:

· zemědělské využití.
Přípustné využití:
· sídelní zeleň, krajinná zeleň,
· dopravní a technická infrastruktura,

· nemotorová doprava,

· vodohospodářské využití, 

· ÚSES.

Nepřípustné využití:

· stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:

· pěstování rychle rostoucích rostlin pro energetické účely a zalesnění pod podmínkou, že jde o plochy prokazatelně nevhodné pro zemědělské využití,
· oplocení či ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely pod podmínkou, že výrazně neztíží prostupnost krajiny.
Plochy zemědělské – specifické (ZZ)



Hlavní využití:

· pastva a výběhy hospodářských zvířat.

Přípustné využití:

· zemědělské využití,

· krajinná zeleň,

· dopravní a technická infrastruktura,

· vodohospodářské využití.
Nepřípustné využití:

· stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním, přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:

· není stanoveno.

Plochy lesní (NL)



Hlavní využití:

· hospodaření v lesích,

· obecné užívání lesa.
Přípustné využití:

· dopravní a technická infrastruktura,

· nemotorová doprava,

· vodohospodářské využití, 
· ÚSES.

Nepřípustné využití:

· stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:

· oplocení či ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely pod podmínkou, že výrazně neztíží prostupnost krajiny.

Plochy smíšené nezastavěného území (NS)

Hlavní využití:

· krajinná zeleň,

· vodohospodářské využití.
Přípustné využití:

· dopravní a technická infrastruktura,

· nemotorová doprava,

· hospodaření v lesích, obecné užívání lesa,

· ÚSES.
Nepřípustné využití:

· stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:

· oplocení či ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely pod podmínkou, že výrazně neztíží prostupnost krajiny.

Stanovení ploch, ve kterých je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona

Ve všech plochách v nezastavěném území ÚP vylučuje umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro těžbu nerostů.
podmínky prostorového uspořádání VČETNĚ základních podmínEk ochrany krajinného rázu
Na podporu stanovené urbanistické koncepce, koncepce uspořádání krajiny a pro podporu ochrany a rozvoje hodnot území ÚP stanovuje, v členění dle druhů ploch či jejich skupin, tyto podmínky:

-
do přípravy realizace jednotlivých záměrů zahrnout jejich začlenění do sídla a krajiny (jednotlivé záměry budou respektovat krajinný ráz, charakter a strukturu zástavby, výškovou hladinu okolní zástavby, harmonické měřítko, výhledy a průhledy) a navrhnout ozelenění,
-
v plochách, které zasahují do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, musí být stavby umístěny ve vzdálenosti min. 30 m od tohoto okraje,
-
rozmezí výměry stavebních pozemků v plochách změn SV: 1 500 – 2 000 m2 (k.ú. Bratrušov) a 2 000 – 2 500 m2 (k.ú. Osikov),

-
intenzita využití stavebních pozemků v plochách změn SV: max. 40 %, 
-
vedení technické infrastruktury umisťovat přednostně pod zem,

-
v ZÚ a v zastavitelných plochách na střechách budov připustit umisťování fotovoltaických systémů, 

-

zvyšovat pestrost krajiny, zejména obnovou a doplňováním krajinné zeleně.

I.1.g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
ÚP vymezuje veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:

VD1
dopravní infrastruktura – silniční (nemotorová doprava včetně souvisejících a vyvolaných staveb) – Z13, v k.ú. Bratrušov,

VD2
dopravní infrastruktura – silniční (nemotorová doprava včetně souvisejících a vyvolaných staveb) – Z26, v k.ú. Bratrušov,

VD3
dopravní infrastruktura – silniční (nemotorová doprava včetně souvisejících a vyvolaných staveb) – Z27, v k.ú. Bratrušov,

VD4
dopravní infrastruktura – silniční (nemotorová doprava včetně souvisejících a vyvolaných staveb) – Z18, v k.ú. Bratrušov,

VD5
dopravní infrastruktura – silniční (nemotorová doprava včetně souvisejících a vyvolaných staveb) – Z19, v k.ú. Bratrušov,

VD6
dopravní infrastruktura – silniční (nemotorová doprava včetně souvisejících a vyvolaných staveb) – Z20, v k.ú. Bratrušov,

VD7
dopravní infrastruktura – silniční (nemotorová doprava včetně souvisejících a vyvolaných staveb) – Z21, v k.ú. Bratrušov,

VD8
dopravní infrastruktura – silniční (nemotorová doprava včetně souvisejících a vyvolaných staveb) – Z22, v k.ú. Bratrušov,

VD9
dopravní infrastruktura – silniční (nemotorová doprava včetně souvisejících a vyvolaných staveb) – Z23, v k.ú. Bratrušov,
VT1
technická infrastruktura – ČOV – Z28a, Z28b, v k.ú. Bratrušov.
ÚP nevymezuje veřejně prospěšné opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.


ÚP nevymezuje stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu ani plochy pro asanaci.
I.1.h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona
ÚP nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo.
I.1.i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
ÚP nestanovuje žádná kompenzační opatření.
I.1.j) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
Textová část ÚP má celkem 9 listů.  

Grafická část ÚP obsahuje 3 výkresy:

I.2.a.
    Výkres základního členění území



1 :   5 000,

I.2.b.
Hlavní výkres



1 :   5 000,
I.2.c.
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací


1 :   5 000.
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II.1.m)
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
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II.1.n)
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
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II.1.o)
Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
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II.1.p)
Vyhodnocení připomínek
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Seznam zkratek a symbolů
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II.1.a) Postup při pořízení územního plánu
Pořízení nového ÚP schválilo Zastupitelstvo obce Bratrušov na svém zasedání dne 20. 3. 2013 usnesením č. 17/03/2013. Pořizovatelem ÚP je Městský úřad v Šumperku, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 31, Šumperk. Určeným zastupitelem pro pořizování ÚP byla jmenována starostka obce Dana Hošková.  

Návrh Zadání ÚP byl zpracován i projednán v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění.

Projednání návrhu Zadání ÚP bylo vypsáno dne 4. 9. 2013 pod č.j. 71379/2013. Veřejná vyhláška o projednání návrhu Zadání ÚP byla zveřejněna na klasické i internetové úřední desce Obce Bratrušov od dne 5. 9. 2013 do 7. 10. 2013.

Po řádném projednání byl návrh Zadání ÚP upraven dle uplatněných oprávněných požadavků a podnětů dotčených orgánů (DO) a stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování a předložen ke schválení Zastupitelstvu obce.

Zadání ÚP bylo schváleno Zastupitelstvem obce Bratrušov usnesením ZO/21/04/2013 dne 18. 12. 2013.    

Společné jednání o návrhu ÚP Bratrušov se uskutečnilo dne 28. 8. 2014 na Městském úřadě Šumperk. Návrh ÚP Bratrušov byl vystaven po dobu 30 dnů na MěÚ Šumperk a OÚ Bratrušov, v době od 21. 8. 2014 do 28. 9. 2014. Došlé stanoviska a připomínky dotčených orgánů byly vyhodnoceny a zapracovány. 

Stanovisko krajského úřadu dle § 50 odst. 7 bylo vydáno 8. 12. 2014 pod č.j. KUOK  10892/2014.

Veřejné projednání návrhu ÚP se konalo 18. 2. 2015 v 15 hod. v kulturním domě v Bratrušově. Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání návrhu ÚP Bratrušov byla zveřejněna na klasické i internetové úřední desce Obce Bratrušov ode dne 12. 1. 2015 do 6. 2. 2015.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu ÚP s dotčenými orgány a sousedními obcemi ve smyslu § 51 stavebního zákona a výsledky veřejného projednání návrhu územního plánu ve smyslu § 52 stavebního zákona a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách podaných k návrhu ÚP, v souladu se stanovisky dotčených orgánů.

ÚP byl pořizovatelem přezkoumán v souladu s ustanovením § 53 odst. 4) stavebního zákona. ÚP je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. Vyhodnocení přezkoumání ÚP je uvedeno vždy u každé následující jednotlivé kapitoly tohoto textu odůvodnění.

II.1.b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem


POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 

Z celostátního nástroje územního plánování – PÚR ČR 2008, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009, vyplývají pro pořízení ÚP Bratrušov obecné požadavky spočívající v naplňování priorit a konkrétní úkoly vyplývající ze zařazení území do rozvojové oblasti SOB3 Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník. Z republikových priorit územního plánovaní pro zajištění udržitelného rozvoje území, stanovených PÚR ČR 2008, se v území obce uplatňují tyto relevantní priority:
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje.  V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 
Všechny hodnoty území jsou respektovány. Vymezením ploch změn a stanovením podmínek využití jsou rozvíjeny a posilovány. 
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. 

Stabilizací způsobů využití ZÚ a vymezením ploch změn vhodných a potřebných způsobů využití ÚP předchází sociální segregaci.
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
Na základě veřejně projednaného schváleného Zadání je ÚP řešen komplexně a v souladu se SZ bude projednáván s veřejností.
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. 
ÚP stabilizuje historicky utvářenou sídelní strukturu obce a vymezením ploch změn vytváří předpoklady pro posílení partnerství s okolními obcemi.
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 
Rozvojové záměry tohoto charakteru ÚP nevymezuje, všechny limity využití území jsou respektovány. Koncepce ÚSES je zpřesněna a podmínky ochrany krajinného rázu jsou stanoveny.
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 
ÚP umožňuje rozvoj a využití předpokladů území pro cestovní ruch a propojení atraktivních míst stanovením podmínek využití ploch připouštějících realizaci staveb, zařízení a opatření dle § 18 odst. 5 SZ.
(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).

ÚP vymezuje zastavitelné plochy dopravní infrastruktury pro zkvalitnění dopravní infrastruktury se zvýšením bezpečnosti a plynulosti dopravy v centru obce.
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.

ÚP připouští umísťování protierozních a protipovodňových opatření v území. Rozvojové plochy nejsou vymezovány v území potenciálních rizik, přírodních katastrof a ani ZÚ do něho nezasahuje. Stanovená intenzita využití stavebních pozemků umožňuje vsakování dešťových vod přímo v ZÚ a zastavitelných plochách. V rámci protierozních funkcí a vytváření vhodných podmínek pro zvýšení retence srážkových vod jsou vymezeny skladebné prvky ÚSES a plochy změn v krajině zemědělské – přírodní.
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod, je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. 
ÚP respektuje současnou technickou infrastrukturu a připouští její rozvoj v souladu s příslušnými oborovými koncepcemi. ÚP dále vymezuje zastavitelné plochy technické infrastruktury pro umístění ČOV.
(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. 
Na střechách budov v ZÚ a zastavitelných plochách se umožňuje umisťování fotovoltaických systémů.
Ostatní priority nejsou pro území obce relevantní.

Z úkolů pro územní plánování (71) vyplývajících ze zařazení území do SOB3 Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník jsou pro obec Bratrušov relevantní:
b) vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a příhraničních dopravních tahů, zejména na Kladsko,

c) vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras a propojení systému se sousedním Polskem, koncepčního rozvoje systému dálkových tras,

d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího průmyslu a ekologického zemědělství, zejména vymezením vhodných území pro tyto aktivity,

e) vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru, zejména vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství,
f) prověřit možnosti využití rekreačního potenciálu horských masivů Jeseníků a Králického Sněžníku; do doby prověření je nutno zachovat stávající charakter a rozsah využití a limitů tohoto území.
Naplnění v ÚP:
ad b)
ÚP stabilizuje a dále rozvíjí dopravní infrastrukturu na území obce pro zajištění dopravní dostupnosti území a příhraničních dopravních tahů.

ad c)
ÚP umožňuje rozvoj cestovního ruchu a nemotorové dopravy v plochách s rozdílným způsobem využití dle jejich příslušných podmínek využití.

ad d)
viz c) a e)

ad e)
ÚP respektuje a stabilizuje zemědělskou výrobu a vymezuje plochy (stabilizované i plochy změn v krajině) zemědělské – přírodní pro zajištění dostatečného zatravňování a pastvinářství.

ad f)
viz ad c)

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Území obce Bratrušov je součástí území řešeného v ZÚR OK, které  byly schváleny usnesením č. UZ/21/32/2008 ze dne 22. 2. 2008 OOP pod č.j. KUOK/8832/2008/OSR-1/274 s účinností od 28. 3. 2008 s aktualizací č.1 ZÚR OK usnesením č. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 pod č.j. KUOK 28400/2011 s účinností 14. 7. 2011. ZÚR OK zařazuje řešené území do specifické oblasti SOB3 Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník, ze které pro území vyplývají zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území.

Z krajských priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území lze do území obce na základě provedených Doplňujících P+R a schváleného Zadání promítnout zejména následující body včetně jejich naplnění v ÚP:
A.1. STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

3.2. pro územní plány obcí se v oblasti posílení sociální soudržnosti v území stanovuje zejména:

3.2.2. vymezit plochy a koridory veřejné infrastruktury přiměřené velikosti a funkčnímu významu obce, a to zejména vzhledem ke stavu a očekávanému vývoji dopravní obslužnosti území;

ÚP vymezuje plochy veřejné infrastruktury jak stabilizované, tak vymezuje zastavitelné plochy DS (Z13 – Z27) a plochy TI (Z28a, Z28b). Pro ochranu možného budoucího způsobu využití ploch TI ÚP vymezuje plochy územních rezerv (R1a, R1b).
3.2.3. plochy bydlení vymezovat s ohledem na posílení sociální soudržnosti obyvatel území, zejména zamezovat územní segregaci obyvatel na základě požadavků vyplývajících z regionálního a oborového plánování (zejména komunitního plánování);


ÚP stabilizuje plochy občanského vybavení, plochy výroby a skladování a umožňuje jejich rozvoj v rámci ploch s rozdílným způsobem využití dle příslušných podmínek využití, z hlediska zajištění soudržnosti obyvatel a nabídky pracovních příležitostí.
4.7. pro územní plány obcí se v oblasti hospodářského rozvoje stanovuje zejména:

4.7.1. vymezit plochy pro umístění podnikatelských aktivit, zohlednit přitom:

4.7.1.3. 
stanovené zásady pro ochranu přírodních a kulturních hodnot území;

ÚP připouští takové podnikatelské aktivity, které jsou v souladu s podmínkami využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití při zohlednění všech hodnot území.
5.4. pro ÚP obcí se v oblasti ochrany životního prostředí stanovují zejména tyto priority a zásady pro změny území:

5.4.2. Priority v oblasti ochrany vod:

5.4.2.2. za prioritní na úseku odkanalizování a čištění odpadních vod považovat zajištění potřebné kapacity a účinnosti čištění ČOV, z nichž jsou vyčištěné vody vypouštěny do vodních toků s kvalitou lososových vod, nebo se nacházejí v CHOPAV, v území Ramzovského nasunutí, v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů;

ÚP vytváří podmínky pro realizaci kanalizace včetně vymezení ploch TI pro ČOV, které zároveň vymezuje jako VPS.
5.4.2.4. 
při návrhu ploch pro bydlení v nízkopodlažní zástavbě z rodinných domků vyžadovat v místech, která nejsou napojena na obecní nebo městskou ČOV, čištění splaškových vod v malé domovní čistírně. Výjimečně řešit odvádění odpadních vod do jímek s jejich následným odvozem na ČOV, a to pouze u rozvolněné zástavby ve velkých vzdálenostech od nejbližší ČOV;

ÚP připouští rozvoj kanalizace v celém území obce.
5.4.3. Priority v oblasti ochrany půdy a zemědělství:

5.4.3.1.  dbát na přiměřené využívání půdy pro jiné, než zemědělské účely, půdu chápat jako jednu ze základních prakticky neobnovitelných složek ŽP, k záboru ZPF (a PUPFL) navrhovat pouze nezbytně nutné plochy, upřednostňovat návrhy na půdách horší kvality při respektování urbanistických principů a zásad;

ÚP vymezuje plochy především na půdách V. třídy ochrany, i když vymezuje plochy i na I. třídě ochrany (pro bydlení), které navazují přímo na ZÚ a v případě plochy Z11 je tato plocha již v platné ÚPD. Dále se jedná o plochy pro technickou infrastrukturu ve veřejném zájmu (ČOV), která nejde umístit do jiné lokality.
5.4.3.2.  podporovat ochranu půdy před vodní a větrnou erozí a rovněž před negativními jevy způsobenými přívalovými srážkami;


ÚP připouští protierozní opatření v celém nezastavěném území.
5.4.3.4. prosazovat extenzivní principy ekologického zemědělství;


ÚP stabilizuje tyto plochy a dále je rozvíjí.
5.4.5. Priority v oblasti nakládání s odpady:

5.4.5.2. nepřipustit návrh nových ploch pro výstavbu zařízení pro odstraňování nebezpečných odpadů v CHKO, CHOPAV a v území tzv. Ramzovského nasunutí, MZCHÚ, přírodních parcích;

ÚP nevymezuje plochy tohoto charakteru.
5.4.6. Priority v oblasti péče o krajinu:

5.4.6.1. 
respektovat nezbytnost ochrany krajiny a jejího krajinného rázu, podporovat a realizovat krajinotvorná opatření podporující žádoucí environmentální i estetické funkce krajiny a ekosystémů; důraz klást na posilování retenční schopnosti krajiny a omezování fragmentace krajiny;

ÚP stanovuje podmínky pro ochranu krajiny a jejího krajinného rázu, stanovuje koncepci ÚSES.
5.4.6.2. 
respektovat návrh skladebných částí nadmístního ÚSES vymezených v ZÚR, upřesnit a stabilizovat jejich vymezení v rámci ÚP obcí a doplnit prvky lokálního ÚSES;

ÚP zpřesňuje nadregionální biokoridor K91 a vymezuje v návaznosti na něj ÚSES místní úrovně.
A.3. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ SPECIFICKÝCH OBLASTÍ VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ DALŠÍCH SPECIFICKÝCH OBLASTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

13. Hospodářský rozvoj a sociální soudržnost podporovat zejména ve vymezených oblastech se specifickými problémy uvedenými v odst. 9 (SOB3). Vytvářet zde podmínky pro:

13.1. přiměřenou lokalizaci zastavitelných ploch pro bydlení;


ÚP vymezuje plochy pro bydlení v dostatečném rozsahu v návaznosti na vyhodnocení – viz kap. II.1.m).
13.2. zkvalitnění dopravní, technické a občanské infrastruktury;


ÚP toto zkvalitnění připouští.
13.3. územní předpoklady pro rozvoj podnikatelských aktivit, rekreace a cestovního ruchu, ekologického zemědělství a tradičních řemesel vymezením vhodných rozvojových území a pravidel pro umísťování těchto aktivit v obcích i v krajině v koordinaci s ochranou přírody a krajiny;


ÚP připouští rozvoj těchto aktivit v souladu s podmínkami využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití při zohlednění všech hodnot území.
13.4. optimální využívání zejména stávajících areálů a zastavěných ploch, tj. upřednostňovat

intenzifikaci a funkční optimalizaci využití území, nikoliv extenzivní rozvoj zástavby v krajině.


Jak stávající areály, tak ZÚ jsou postupně využívány (v souladu s platnou ÚPD). ÚP vymezuje plochy v nezbytném rozsahu pro udržitelný rozvoj území (bydlení, ekologické zemědělství, technická infrastruktura).
A.4. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, OVLIVŇUJÍCÍCH ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ, VČETNĚ PLOCH A KORIDORŮ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY A ÚZEMNÍCH REZERV

A.4.3. NÁVRH PRVKŮ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY

71.2. Pro zapracování os nadregionálních biokoridorů do ÚP (a dalších dokumentů) respektovat vymezenou trasu, charakter a stanovené podmínky:

71.2.3. pro lesní osy NRBK určuje minimální vymezení 40 m, případné upřesnění podle cest, dělení lesa, parcel.


NRBK K91 je zpřesněn a vymezen v proměnné šířce, min. 40 m.
71.3. Pro ochrannou zónu NRBK, která tvoří 2 km široký pruh z každé strany vymezené osy NRBK, je nutno respektovat nahuštění sítě lokálních prvků ÚSES (pokud možno) stejného charakteru jako osa NRBK. V ochranné zóně nadregionálního biokoridoru jsou všechny segmenty ÚSES nižší hierarchické úrovně (regionální a lokální), významné krajinné prvky a ekosystémy se stupněm ekologické stability tři a výše chápány jako součást nadregionálního biokoridoru.


Koncepce uspořádání krajiny vychází z tohoto principu.
71.10. Ani přechodně nelze do nefunkčních nebo částečně funkčních prvků umísťovat funkce, které by znemožnily jejich pozdější realizaci či zabránily uvedení plochy do požadovaného cílového stavu.


Jedinou nefunkční částí místního biokoridoru je přechod ZÚ, kde nebudou umisťovány žádné stavby.
72. Při využití území a jeho změnách respektovat vymezení, charakter a funkci jednotlivých skladebných prvků ÚSES:

72.2. nadregionální biokoridory (osy);


viz body 71.2.3. a 71.3.
A.5. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ KRAJE

A.5.1. KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODNÍCH HODNOT

74. Ochrana přírody

74.7. Při využívání území nepřipustit umísťování staveb a zařízení obnovitelných zdrojů energie (větrné turbíny, větrné parky, elektrárny, sluneční parkové elektrárny, MVE) v chráněných částech přírody, zejména v CHKO, MZCHÚ, přírodních parcích, oblastech NATURA 2000 a nadregionálních a regionálních skladebných prvcích ÚSES, oblastech s ochranou krajinného rázu – přírodních parcích a kulturních krajinných oblastí (KKO) vymezených v odstavci 77 kapitoly 5.3. a na půdách I. a II. tř. ochrany. Na RBK nebo NRBK je přípustné řešit umístění malé vodní elektrárny za podmínky zachování, resp. zlepšení průchodnosti toku pro vodní organismy (vybudováním rybího přechodu, revitalizací odstavných ramen apod.) - tam kde jsou stávající jezy nebo stupně).

Pro situování větrných elektráren v krajině jsou závazné regulativy Územní studie na umísťování větrných elektráren na území Olomouckého kraje, registrované dne 23. 2. 2009 v evidenci územně plánovací činnosti. V chráněných částech přírody a na půdách zvláštní ochrany uvedených v tomto odstavci, s výjimkou maloplošných zvláště chráněných území a neregionálních a regionálních skladebných prvků ÚSES, lze vymezit plochu pro umístění fotovoltaických elektráren jen za výslovného souhlasu příslušného dotčeného orgánu, kterému přísluší ochrana chráněné části krajiny a ochrana ZPF; v lokalitách soustavy NATURA 2000 jen, je-li vyloučen negativní vliv záměru na danou lokalitu, a to pouze jako specifickou plochu dle platných právních předpisů výhradně pro účel fotovoltaické elektrárny (musí být zajištěno zvláštními podmínkami).


ÚP nevymezuje plochy pro umístění těchto staveb a zařízení. 
74.9. Nepřipustit návrh nových ploch pro výstavbu zařízení pro odstraňování nebezpečných

odpadů v CHKO, CHOPAV a v území tzv. Ramzovského nasunutí.


ÚP nevymezuje plochy pro výstavbu těchto zařízení.
A.6. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY

80. Respektuje se rozčlenění řešeného území Olomouckého kraje na tyto krajinné celky:

D. Šumperské údolí

E. Hanušovické údolí

81.5. v krajinných celcích D., E. tvořených hlubokými podhorskými údolími s lesopolní až lesní krajinou podporovat rozvoj zástavby v úpatních polohách dna údolí (nikoliv úzkých a povodňově nebezpečných niv), zástavba může vystupovat i do mírnějších úbočí (nikdy však ne do horní třetiny svahu).

Z prvovýroby podporovat zejména živočišnou výrobu;


ÚP vymezuje nové plochy pro bydlení v návaznosti na ZÚ v prolukách a v plochách mimo údolní nivy, ale nikoliv v horní třetině svahů.

ÚP vytváří podmínky pro rozvoj ekologického zemědělství se zaměřením na živočišnou výrobu (plochy zemědělské výroby, pastevní areály).
II.1.c) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
Území obce Bratrušov je součástí správního území Olomouckého kraje a spadá do území SO ORP Šumperk. Sousedí s městem Šumperk (ORP Šumperk) a obcemi Kopřivná (ORP Šumperk), Rejchartice (ORP Šumperk), Bohdíkov (ORP Šumperk). Nejsilnější vazby má na město Šumperk.

Řešené území se nachází v povodí Desné, která je významným vodním tokem, jehož ochranné podmínky ÚP respektuje. 

Do severozápadní části řešeného území zasahuje vodní útvar podpovrchových vod Ramzovské nasunutí. Do severozápadní části řešeného území zasahuje Natura 2000 – ptačí oblast Králický Sněžník. Do severní a jihovýchodní části řešeného území zasahuje migračně významné území. Všechny tyto limity jsou v ÚP respektovány.

Řešené území leží v krajinných celcích D. Šumperské údolí a E. Hanušovické údolí, které jsou určující pro krajinný ráz a trvalé využití území.  Požadavky vyplývající z tohoto zařazení ÚP respektuje a řeší je stanovením koncepce uspořádání krajiny.

ÚSES je na území obce zpřesněn a stabilizován a převážně funkční a napojitelný na sousední obce. Z východní části vchází do řešeného území nadregionální biokoridor K91, který prochází řešeným územím a navazuje na nadregionální biocentrum 64 Raškov (dle ZÚR OL). V řešeném území jsou do trasy biokoridoru vložena místní biocentra LBC 141, LBC 137 – LBC 141  a LBC 427. Z východu do řešeného území vstupuje z obce Rejchartice místní biokoridor LBK 268, který končí na území města Šumperk v regionálním biocentru 1931. Z řešeného území vybíhají na území obce Rejchartice místní biokoridory LBK 289a a LBK 269. V jižní části řešeného území se na hranici řešeného území nachází místní biocentrum LBC 394, které přechází na území města Šumperka jako LBC 5 a z něho vybíhá LBK 12 do nejjižnějšího místa řešeného území, kde je označeno jako LBK 300, poté pokračuje do lokálního biocentra LBC 9 v Šumperku. Z LBK 116 vybíhá LBK 58, které na hranici řešeného území pokračuje jako LBK 14 na území města Šumperka. Z LBC 142 jde k jihu LBK 116 na hranici řešeného území, kde pokračuje jako LBK 15 na území města Šumperka. V severní části na hranici řešeného území se nachází LBC 140, které je zčásti na území sousední obce Kopřivná a je vložené do neregionálního biokoridoru K 91. Z LBC 392 vybíhá na území sousední obce Kopřivná LBK 287, kde pokračuje do LBC 140.
Z hlediska širších dopravních vztahů je obec napojena na okolní území silnicí II. třídy II/446, a to ve směru severním na Hanušovice, kde je vazba na další silnice II. třídy II/312 a II/369, a ve směru jižním na Šumperk, kde je silnice II/446 napojena na silnici I. třídy I/11 (Hradec Králové - Opava). Tento dopravní systém je v ÚP stabilizován. Ostatní druhy dopravy, vyjma nemotorové, se v širším území neuplatňují.    
Řešené území je zásobováno vodními zdroji, které jsou severně od řešeného území mimo území obce, odtud je zásobování pitnou vodou v k. ú. Bratrušov rozvedeno místním vodovodem. ÚP tento systém respektuje.

V oblasti zásobování elektrickou energií spadá k. ú. Bratrušov provozním napětím 35 kV do sféry napájecí TR 110/35 kV Šumperka a k. ú. Osikov provozním napětím 35 kV do sféry napájecí TR 110/35 kV Hanušovice. Obě TR mají dostatečný výkon. Řešeným územím prochází VVN 110 kV ve směru sever jih, které propojuje TR Hanušovice a Šumperk. Veškerá nadzemní vedení VN a VVN, procházející územím, jsou včetně OP respektována. Nová vedení ÚP nevymezuje.

Severní a jižní částí řešeného území procházejí páteřní radioreléové trasy. Tento limit je v ÚP respektován.
II.1.d) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Řešení ÚP napomáhá vytvářet územní předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území (§ 18 SZ), a to především vymezením ploch pro bydlení. Tím přispívá k dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území při zohlednění jeho společenského a hospodářského potenciálu a respektování jeho hodnot.


Při naplňování cílů územního plánování je postupováno přiměřeně dle úkolů územního plánování (§ 19 SZ), uvedených především v odst. (1) pod písmeny b) – g) a j) - o) – je upřesněna koncepce rozvoje území, nové plochy se vymezují na základě prověření a posouzení změn v území, včetně veřejného zájmu na nich, jsou stanoveny podmínky jejich funkčního využití a prostorového uspořádání, které zajistí hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů, a to při uplatňování aktuálních poznatků z dotčených oborů. Ostatní úkoly se v rámci ÚP neuplatňují.


ÚP je v souladu s cíli a úkoly územního plánování obsaženými v § 18 a 19 SZ. Jeho postupné naplňování negativně neovlivní přírodní, kulturní ani civilizační hodnoty území, naopak posílí přírodní hodnoty zajištěním funkčnosti zpřesněného ÚSES a kulturní hodnoty ochrání a posílí respektováním podmínek prostorového uspořádání. Urbanistické, architektonické a archeologické hodnoty, které byly podkladem pro řešení ÚP, nejsou měněny.
II.1.e) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
ÚP obsahuje náležitosti požadované jeho Zadáním, které bylo projednáno a schváleno na základě příslušných ustanovení SZ a jeho prováděcích předpisů a v souladu s nimi.

Je členěn na vlastní řešení ÚP (textové a grafické) a jeho Odůvodnění (textové a grafické) s tím, že jak řešení ÚP, tak jeho odůvodnění je vypracováno dle aktuální právní úpravy v oblasti územního plánování – příslušné odstavce částí I. a II. 1. Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., Správního řádu a Stavebního zákona.

Řešení ÚP respektuje příslušná ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. a dalších prováděcích předpisů ke SZ.

Veškeré kroky v pořizování ÚP byly realizovány v souladu se SZ a vyhláškou 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, viz kap. a) „Postup pořízení územního plánu“. 

Lze konstatovat, že ÚP je v souladu s požadavky SZ a jeho prováděcích právních předpisů.
II.1.f) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Řešení je v souladu s požadavky vyplývajícími ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 133/2012 Sb., o požární ochraně, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázní a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a to vždy ve znění pozdějších předpisů. ÚP je zpracován rovněž v souladu s požadavky zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, oba ve znění pozdějších předpisů.
II.1.g) Vyhodnocení splnění požadavků zadání
Zpracování ÚP vychází ze Zadání ÚP Bratrušov, které bylo projednáno v souladu se stavebním zákonem a schváleno zastupitelstvem obce dne 18. 12. 2013. Toto Zadání bylo jako celek splněno, jak je dále v Komentáři uvedeno.


Dílčí úpravy při formulování ÚP byly průběžně konzultovány se zástupci obce a pořizovatele. 



Komentář ke splnění jednotlivých bodů:
A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury 
- A1. požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch 
- A2. požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn 
- A3. požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona

Všechny koncepce jsou stanoveny ve vzájemné koordinaci – viz kap. II.1.b), II.1.c) a II.1.i).

B. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit

V souladu s pokyny pro úpravu Návrhu ÚP pro veřejné projednání jsou v ÚP vymezeny plochy územních rezerv (TI) – viz kap. II.1.i).
C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo

ÚP vymezuje VPS (VD1 – VD9) pro dopravní infrastrukturu – silniční (nemotorovou dopravu včetně souvisejících a vyvolaných staveb) a po společném jednání v souladu s pokyny pro úpravu Návrhu ÚP pro veřejné projednání doplňuje vymezení VPS (VT1) pro technickou infrastrukturu (ČOV). Po prověření potřeby nejsou v ÚP VPO ani asanace vymezeny.
D. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci

Po prověření jsou vymezeny plochy – viz kap. II.1.i).
E. Případný požadavek na zpracování variant řešení

V průběhu zpracování Návrhu ÚP byl potvrzen předpoklad uvedený ve schváleném Zadání ÚP a Návrh ÚP je tedy invariantní.
F. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

ÚP je uspořádán v souladu se Zadáním.

G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

Požadavek na VVURÚ nebyl uplatněn z důvodů uvedených v kap. II.1.j).

II.1.h) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení

Z dosavadního průběhu procesu pořízení ÚP Bratrušov záležitosti tohoto charakteru nevyplynuly.

II.1.i)
  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty
Řešené území tvoří k.ú. Bratrušov  a k.ú. Osikov, o celkové výměře 1 154 ha. 

ÚP je zpracován v souladu s platnou legislativou na úseku územního plánování, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vše ve znění pozdějších předpisů. Pokud je v této kapitole uváděn číselným označením některý právní předpis (zákon, vyhláška), je tím míněn vždy ve znění pozdějších předpisů.
ÚP respektuje limity využití území vycházející z platných právních předpisů, vydaných správních rozhodnutí a vlastností území. Graficky vyjádřitelné limity jsou znázorněny v Koordinačním výkresu v měřítku 1 : 5 000. Většina limitů či nositelů limitů využití území je zároveň považována za hodnoty území, a to jak přírodní či kulturní, tak i civilizační. Za civilizační hodnotu je považováno rovněž ZÚ. Jako podklad pro identifikaci jevů v území byly využity jak ÚAP, tak Doplňující P+R a další podklady poskytnuté v průběhu zpracování ÚP. 

Do ÚP byly zapracovány relevantní závěry a doporučení oborových koncepcí Olomouckého kraje nebo je ÚP s nimi zcela v souladu. Soulad s PÚR ČR 2008 a ZÚR OK – viz kap. II.1.b).

Řešení ÚP Bratrušov je v souladu se Zadáním ÚP invariantní. Zdůvodnění přijatého řešení je zřejmé z následujícího textu.

ad I.1.a)

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Základem vymezeného ZÚ je intravilán vymezený k 1. 9. 1966 a vyznačený v mapě evidence nemovitostí. Hranice byla doplněna na základě údajů katastru nemovitostí a skutečností zjištěných průzkumem území ve smyslu aktuální právní úpravy (§ 58 zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon) a koordinována s údaji z ÚAP ORP Šumperk, a to ke dni 13. 6. 2014. Byla rozšířena o zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, části komunikací, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky ZÚ, ostatní veřejná prostranství a další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky ZÚ, a to dle aktuálního stavu mapy katastru nemovitostí, zjištěného přímým přístupem do WMS služby Katastru nemovitostí. Skutečný stav byl ověřován jak porovnáváním s ortofoto mapou, tak aktuálně ověřen průzkumem v terénu, především s ohledem na zjištění souborů pozemkových parcel zpravidla pod společným oplocením se zastavěnými pozemky obytných a hospodářských budov, tvořících s nimi souvislý celek. 

ad I.1.b)

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 
HISTORICKÝ VÝVOJ

První písemná zmínka o Bratrušovu pochází z roku 1371 a jedná se o závěť moravského markhraběte Jana Jindřicha (bratra Karla IV.), který odkázal svému synu Prokopovi několik vsí, mezi nimi i Bratrušov. 

České pojmenování i německý název Brattersdorf jsou odvozeny od českého osobního jména Bratruš a znamená tedy „Bratrušovu ves“. Tento výklad ukazuje, že vesnici zřejmě založili Slované patrně ještě před velkou kolonizací, kterou v českých zemích prováděli němečtí osídlenci zejména v průběhu 13. a 14. století. Bratrušov je svým protáhlým tvarem podél komunikace, rozdělením půdy na lány, jež se táhly za příbytky, ovšem typickou německou kolonizační vesnicí. 

V roce 1603 byl postaven pozdně renesanční kostel Všech svatých, který měl sloužit nekatolickým bohoslužbám, ale v roce 1784 při něm byla zřízena katolická fara. Tehdy patrně začalo v soukromých domech školní vyučování a kolem roku 1800 byla postavena školní budova. Do roku 1834 obec vzrůstala a bylo zde již 140 popisných čísel a 809 obyvatel. Bratrušov byl podhorskou zemědělskou obcí, jediným výrobním zařízením byl tehdy vodní mlýn, a její obyvatelé často nacházeli uplatnění v průmyslových podnicích blízkého Šumperka. Počet obyvatel Bratrušova byl od poloviny 19. století do druhé světové války konstantní a kulminoval v roce 1900, kdy zde žilo ve 149 domech 1016 obyvatel, z nichž se až na dvě výjimky všichni hlásili k německé národnosti. Česká menšina se zde postupně vytvořila až po roce 1918 a v roce 1930 bylo z 980 obyvatel 88 Čechů. Nelze se proto divit, že ve volbách v roce 1935 i v Bratrušově zvítězila Henleinova Sudetoněmecká strana. V letech 1945 až 1948 čekalo na německé obyvatelstvo vystěhování a obec byla nově osídlena. V roce 1960 byla k Bratrušovu připojena osada Osikov, obě obce však byly v letech 1980 až 1990 připojeny k Šumperku. Změna nastala až v roce 1990 kdy se Bratrušov stal opět samostatnou obcí.

PŘÍRODNÍ HODNOTY

 Řešené území leží dle ZÚR OK v krajinných celcích D. Šumperské údolí a E. Hanušovické údolí s lesopolní až lesní krajinou.
Přírodní hodnoty v řešeném území plně odpovídají charakteristice krajinného rázu, geologickým a geomorfologickým podmínkám a dlouhodobému osídlení doloženého archeologickými nálezy.
Do severní části řešeného území zasahuje PO Králický Sněžník s předmětem ochrany chřástal polní. Jedná se o druh tažný se zimovišti v jihovýchodní Africe. Z nich se ptáci navracejí v polovině května a obsazuji sušší až suchá luční stanoviště.


PO Králický Sněžník byla vyhlášena nařízením vlády ČR 685/2004 Sb. ze dne 8. 12. 2004 s kódovým označením CZ0711016.

V řešeném území leží PS Polnerova hrušeň. Památný strom byl vyhlášen k 13. 9. 2011 rozhodnutím MěÚ Šumperk č.j. MUSP 90454/2011 ze dne 16. 8. 2011, a to na p.č. 257 k.ú. Bratrušov. Strom o výšce 13 m a obvodu kmene 370 cm leží západně od zastavěného území obce u polní cesty na Bohdíkov.

V řešeném území leží VKP, vymezené § 3  zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Konkrétně se jedná o lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy. Ochrana těchto prvků je stanovena v § 4 tohoto zákona.

Lesy tvoří 49 % rozlohy území obce a patří do lesů hospodářských a lesů zvláštního určení.  
Do území zasahuje migračně významné území, které je vymezeno mimo ZÚ Bratrušova a jeho blízkosti. Toto vymezení je respektováno a ÚP nenavrhuje žádné rozvojové plochy, ani využití území, které by výrazněji migraci územím omezily.

Územím prochází nadregionální biokoridor K 91 mezofilní bučinné osy. 

ÚP všechny uvedené hodnoty, které jsou zároveň limity využití území, respektuje, chrání a rozvíjí především stabilizací ploch nezastavěného území (W, NZ, NL, NS) a stanovením koncepce ÚSES jak nadregionální úrovně (v souladu se ZÚR OK), tak místní úrovně a vytvořením podmínek pro zvýšení podílu PUPFL a pro doplnění zeleně.
KULTURNÍ HODNOTY


V území obce jsou dvě nemovité kulturní památky, které jsou chráněny dle zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.
	Evidenční číslo
	Katastrální území
	Parcela č.
	Památka

	23306 / 8-852
	Bratrušov
	68, 632
	kostel Všech svatých se hřbitovem, ohradní zdí, branou a márnicí

	33781 / 8-853
	Bratrušov
	249, 1448
	boží muka


Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy, a proto se v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy č. 99/2000 Sb. a se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vztahují na realizaci všech stavebních a jiných aktivit ustanovení § 22 odst. 2 památkového zákona: „ … stavebníci již od doby přípravy stavby jsou povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum" a ustanovení § 23 odst. 2: „O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu bud přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo po tom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl“. Podle § 23 odst. 3: „Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení."
V řešeném území se nacházejí objekty charakteru památek místního významu (obecně se jedná o kapličky, kříže, boží muka, pomníky, pamětní desky, hraniční kameny, smírčí kříže, ale i větší objekty a stavby),které nejsou chráněny zákonem o státní památkové péči, ale měly by být z pohledu zájmů památkové péče zachovány a chráněny na místě samém:
k.ú. Bratrušov
·  kaple sv. Rocha, 30. léta 19. st., u silnice naproti č.p. 32, parc. č. 137
· zemědělská usedlost č.p. 137, parc. č. 176
· hasičská zbrojnice z roku 1929, u silnice, parc. č. 180
· památník obětem 1. svět. a 2. svět. války, pod kostelem, parc. č. 1452/5

· most kamenný o jedné segmentové klenbě z 2. pol. 19. st., na odbočce k usedlosti č.p. 85

· krucifix, tzv. Leiferův z roku 1857, u silnice u č.p. 9, parc. č. 791

· krucifix z 2. pol. 19. st., u autobusové zastávky U rychty, parc. č. 1657/3

· krucifix, tzv. Wiecheových z roku 1963, v zahradě č.p. 131, parc. č. 1/2
· mramorový kříž s kovovým korpusem Krista, po levé straně silnice do Hanušovic, parc. č. 792

· hromový kříž z roku 2009 na Čapím vrchu

· hromový kříž, tzv. Švédský z roku 2011 na Švédské louce poblíž Osikova

· hromový kříž z roku 2011 u Polnerovy hrušně při polní cestě mezi Bratrušovem a Bohdíkovem

· hromový kříž z roku 2012 na Křížovém vrchu

· hromový kříž z roku 2012 pod Kachním lesem

· neurčená místní památka v lese pod Příčným vrchem, parc. č. 1600/2

k.ú. Osikov
 -   kaple sv. Jana a Pavla, kolem roku 1860, parc. č. 13 po pravé straně silnice ve východní části
ÚP uvedené kulturní hodnoty respektuje a navíc vytváří i podmínky pro ochranu historicky vzniklé sídelní struktury a urbanistické kompozice prostředí, a to především respektováním stabilizovaných ploch v ZÚ a vymezením zastavitelných ploch v ZÚ nebo na něj navazujících. Naplňování vymezených ploch v souladu s podmínkami prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu naopak přispěje k jejich ochraně a posílení. 

Toto je nejen základní princip památkové péče, ale zároveň naplňuje i priority ochrany přírody a krajiny. Oba principy jsou základem tvorby urbanistické koncepce.
CIVILIZAČNÍ HODNOTY

Civilizační hodnoty spočívají především ve stabilizovaných plochách ZÚ. V obci je zastoupena většina základních funkcí (bydlení, rekreace, občanské vybavení, veřejná prostranství, výroba a skladování, dopravní a technická infrastruktura), které tvoří základní kostru civilizačních hodnot v území. V ÚP jsou civilizační hodnoty respektovány a rozvíjeny vymezením nových ploch – viz část ad I.1.c), ad I.1.d) a ad I.1.e) této kapitoly.
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Návrh základní koncepce rozvoje území

Pro zpracování ÚP byly jako výchozí podklady použity informace z Doplňujících P+R (08/2013) a ÚAP (aktualizace 12/2012) včetně datové části, která byla poskytnuta pořizovatelem v průběhu zpracování ÚP.

Základní koncepce rozvoje obce vychází ze splnění hlavních požadavků na tento rozvoj vyplývajících ze Zadání:

· aktualizovat a zpřesnit vymezení hranice ZÚ – viz ad I.1.a) této kapitoly,

· vymezit stabilizované plochy včetně přehodnocení jejich způsobu využití – viz ad I.1.c) této kapitoly,

· vymezit zastavitelné plochy na základě přehodnocení zastavitelných ploch vymezených v dosud platné ÚPD – viz ad I.1.c) této kapitoly,
· vymezit plochy změn v krajině a vymezit a zpřesnit systém ÚSES – viz ad I.1.e) této kapitoly, 

· prověřit potřebu vymezení ploch přestavby, případně ploch a koridorů územních rezerv – viz ad I.1.c) této kapitoly,
· navrhnout doplnění koncepce veřejné infrastruktury – viz ad I.1.d) této kapitoly,
· zvážit potřebu vymezení ploch, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci či zpracováním územní studie – viz ad I.1.e) této kapitoly,
· řešit střety zájmů a problémy v území vyplývající z aktualizovaných ÚAP – ad I.1.c), I.1.e) této kapitoly,
· koordinovat využití s ohledem na širší územní vazby – viz kap. II.1.c),
· respektovat limity využití v území v oblasti ochrany přírody (Ptačí oblast Králický Sněžník, památný strom Polnerova hrušeň) – viz ad I.1.b) této kapitoly,
· zajistit ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území – viz ad I.1.b) této kapitoly.
Řešení těchto požadavků je koordinováno s limity využití území a jeho hodnotami – viz Koordinační výkres.


Dalším významným podkladem pro stanovení základní koncepce rozvoje území bylo podrobné zhodnocení dosud platné ÚPD.

ÚPO byl vydán Obecně závaznou vyhláškou (č. 4/2002 o závazné části ÚPO Bratrušov), Změna č. 1 ÚPO Obecně závaznou vyhláškou (č. 1/2005 jako doplněk vyhlášky č. 4/2004 o závazných částech ÚPO Bratrušov), a Změna č. 2 ÚPO, která byla vydána Opatřením obecné povahy (č. 01/2010) s nabytím účinnosti dne 14. 4. 2010. 

Hlavní cíle stanovené v dosud platné ÚPD zůstávají nadále v platnosti:

· závazně vymezit nové funkční plochy pro další rozvoj obce, především plochy pro výstavbu RD, dále pro výstavbu nových zařízení občanské vybavenosti a pro výstavbu areálů zajišťujících výrobu, skladování a komerční služby,

· řešit problémy technické infrastruktury s ohledem na dopravní obsluhu území a na zajištění zásobování nových ploch vodou, energiemi a telekomunikačními zařízeními,

· komplexně řešit problémy čištění odpadních vod v celé obci,

· vymezit plochy pro obnovu a pro stabilizaci stávajícího funkčního využití ploch a řešení souladu mezi současně ZÚ a jejím výhledově ZÚ,

· řešit soulad mezi urbanizovaným a neurbanizovaným územím sídla.
 Hlavní směry rozvoje, stanovené v dosud platné ÚPD, zůstávají nadále v platnosti. Jejich naplňování je však zasazeno do rámce nových požadavků a úkolů vyplývajících z PÚR ČR 2008, ZÚR OK a ÚAP při zohlednění nových požadavků na využití území v souladu se SZ včetně aktuální terminologie. Koordinace rozvoje území s přírodními, kulturními a civilizačními hodnotami byla základním motivem jak původní ÚPD, tak i nového ÚP.
ad I.1.c)

URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Jedním ze základních vstupů celkové urbanistické koncepce jsou demografické údaje o řešeném území. Vývoj počtu obyvatel, dle statistických šetření (SLDB 1900 – 2013) v níže uvedených letech, ukazuje následující grafické vyjádření. Počet obyvatel vykazuje trvale sestupnou tendenci, mezi lety 1900 a 2013 klesl počet obyvatel o 571. Ve sledovaném období došlo k prudkému poklesu počtu trvale žijících obyvatel v letech 1930 až 1950. Po roce 2001 se počet obyvatel začal nepatrně zvyšovat. Nejvíce obyvatel žilo v obci dle sčítání v roce 1900 - 1200. K 31. 12. 2013 žilo v Bratrušově 629 obyvatel (Zdroj: ČSÚ).
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V  obci žije relativně mladé obyvatelstvo, k obměně obyvatel dochází nejen přirozenou měnou, ale i příchodem nových obyvatel – migrací. V obci se neprojevuje prozatím proces demografického stárnutí, tak jako ve většině měst a obcí ORP i ČR, při němž se postupně mění struktura obyvatel takovým způsobem, že se zvyšuje podíl osob starších 60 let a snižuje podíl osob mladších 15 let, tj. starší věkové skupiny rostou početně rychleji než populace jako celek. 

Věková struktura obyvatel obce vykazuje příznivý stav i v porovnání s věkovou strukturou kraje i celé České republiky. Průměrný věk k 31. 12. 2012 je 42,1 (muži – 40,5, ženy – 43,8), a jeví se jako příznivý při porovnání údajů v kraji i ČR. Věkovou strukturu v obci k 1. 3. roku 2001 a k 31. 12. 2012 ukazuje následující grafické vyjádření (Zdroj: ČSÚ).
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Populační vývoj v roce 2013, dle podkladů z ČSÚ, znázorňuje následující grafické vyjádření. Celkově se v tomto roce počet obyvatel snížil o 4 obyvatele.
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V následujícím grafickém vyjádření je znázorněna denní vyjížďka dle SLDB 2011. Počet obyvatel celkem byl 611. Počet ekonomicky aktivních obyvatel byl 306. 

Počet vyjíždějících do zaměstnání byl 112 a do škol 43 obyvatel (Zdroj: ČSÚ).  
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Dalším základním vstupem jsou informace o charakteru a stavu současné zástavby, která utváří historicky vzniklou strukturu ZÚ. Jsou to plochy především pro tyto účely:

Bydlení

Vývoj počtu domů v obci celkem od počátku století, dle SLDB v níže uvedených letech, dokumentuje následující grafické vyjádření. Do roku 1950 se sledoval počet domů jako součet počtu obydlených i neobydlených domů (počet domů, které měly popisné číslo), od roku 1961 se jedná o domy trvale obydlené (domy využívané k rekreaci byly vyčleněny z domovního fondu). Ve vývoji počtu domů od roku 1900 do 26. 3. 2011 se dá vypozorovat, že počet domů je po celé sledované období bez větších výkyvů, kromě r. 1950, kdy počet nečekaně klesl. Od roku 1961 začal narůstat počet trvale obydlených domů v souvislosti s výstavbou nových RD. 
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V obci dle SLDB 2011 bylo 168 trvale obydlených domů, počet trvale obydlených bytů k 26. 3. 2011 byl 203. Na území obce převažuje bydlení v RD.

Občanské vybavení


–viz ad I.1.d) této kapitoly.
Výroba a výrobní služby, podnikání

Dle ČSÚ registrovaných subjektů v obci celkem 132, z toho 72 subjektů se zjištěnou aktivitou (informace k 9. 6. 2014). 
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Dle Živnostenského rejstříku je v obci vedeno celkem 50 podnikatelských subjektů. Většina má zde uvedeno pouze sídlo. V obci má svoji provozovnu celkem 13 podnikatelských subjektů. Vždy se jedná o drobné podnikání, které výrazně neovlivňuje zaměstnanost obyvatel obce. 

Nezaměstnanost


Dle podkladů z ČSÚ bylo v obci k 31. 12. 2011 34 uchazečů o pracovní místo. Míra registrované nezaměstnanosti v tomto období byla 11,7 %. V roce 2010 byla o něco vyšší, 13,6 %.


Podíl nezaměstnaných na počtu obyvatel v okresu Šumperk k 31. 5. 2014  je 8,00 – 10,99 % (zdroj: Úřad práce). Z tohoto hlediska je nezaměstnanost v obci Bratrušov nad průměrem okresu. Průměr v Olomouckém kraji je 8,8 %.

Návrh urbanistické koncepce
Tvorba celkové urbanistické koncepce vychází z vyhodnocení civilizačních hodnot včetně výše uvedeného šetření v socio-demografické oblasti. Z těchto závěrů, při respektování PÚR ČR 2008 a ZÚR OK v intencích požadavků vyplývajících ze schváleného Zadání ÚP, je vytvořena kostra urbanistické koncepce. 

Pro tvorbu koncepce funkčního a prostorového uspořádání území je jednou z hlavních zásad respektování morfologie terénu a historicky vytvořené urbanistické struktury sídla. Z této zásady pak vyplývají další požadavky spočívající nejen ve vymezení ZÚ, ale i přehodnocení funkčního využití území se zařazením do ploch s rozdílným způsobem využití. Při respektování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot jsou v ÚP vytvářeny podmínky pro rozvoj, a to v rozsahu úměrném velikosti a potřebám obce. Charakter zástavby je reprezentován převážně objekty obytného charakteru v kombinaci s funkcemi slučitelnými s tímto využitím (především rekreace), a proto je převážná část ZÚ zařazena do ploch smíšených obytných – venkovských (SV). Samostatně vymezené plochy rekreace stabilizují současné zahrádkové osady (RZ). Funkce sportu a tělovýchovy zastoupená v obci sportovním areálem je stabilizovaná a zařazena do ploch občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS). Tuto skladbu doplňují stabilizované plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV) a – hřbitovy (OH). V rámci ZÚ jsou v obci zastoupeny ještě další funkce, a to plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ) a plochy smíšené výrobní (VS), které částečně zajišťují zaměstnanost v obci, a proto je ÚP stabilizuje. 
Celkovou a urbanistickou koncepci dotváří koncepce veřejné infrastruktury – dopravní a technické infrastruktury – viz ad I.1.d) této kapitoly.
 [image: image8.jpg]


   [image: image9.jpg]


   [image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]


   [image: image12.jpg]



Předkládaným návrhem urbanistické koncepce se potvrzuje kontinuita návrhů řešení v jednotlivých podkladech a dokumentacích, které novému ÚP předcházely. Dosavadní vývoj ukázal, že i po přehodnocení dosud platné ÚPD se potvrzují základní tendence rozvoje, a to v doplnění zastavitelných ploch především pro bydlení. Urbanistickou koncepci spoludotváří koncepce uspořádání krajiny – viz ad I.1.e) této kapitoly 

Způsob zapracování ploch z dosud platné ÚPD je zřejmý z následující tabulky:
	Lokalita z dosud platné ÚPD
	Způsob zapracování do ÚP

	B1 plochy pro bytovou výstavbu
	Stabilizovaná plocha (SV)

	B2 plochy pro bytovou výstavbu
	Stabilizovaná plocha (SV)

	B3 plochy pro bytovou výstavbu
	Plocha Z11 (SV)

	B4 plochy pro bytovou výstavbu
	Stabilizovaná plocha (SV)

	B5 plochy pro bytovou výstavbu
	Stabilizovaná plocha (SV)

	B6 plochy pro bytovou výstavbu
	Plocha Z9 (SV)

	B7 plochy pro bytovou výstavbu
	Plocha Z8 (SV)

	B8 plochy pro bytovou výstavbu
	Plocha Z5 (SV)

	B9 plochy pro bytovou výstavbu
	Plocha Z4 (SV)

	B10 plochy pro bytovou výstavbu
	Stabilizovaná plocha (SV)

	B11 plochy pro bytovou výstavbu
	Stabilizovaná plocha (SV)

	R1 plochy pro rekreační domky
	Stabilizovaná plocha (SV) a plocha Z1 (SV)

	R2 plochy pro rekreační domky
	Stabilizovaná plocha (SV)

	R3 plochy pro rekreační domky
	Stabilizovaná plocha (SV)

	R4 plochy pro rekreační domky
	Stabilizovaná plocha (SV)

	R5 plochy pro rekreační domky
	Stabilizovaná plocha (SV)

	R6 plochy pro rekreační domky
	Stabilizovaná plocha (SV) a plocha Z1 (SV)

	S1 sportovní plochy
	Stabilizovaná plocha (OS)

	I/1 plochy pro bytovou výstavbu
	Stabilizovaná plocha (SV)

	I/2 plochy pro bytovou výstavbu
	Stabilizovaná plocha (SV)

	I/3 plochy pro bytovou výstavbu
	Stabilizovaná plocha (SV) a plocha Z10 (SV)

	I/4 plochy pro bytovou výstavbu
	Stabilizovaná plocha (SV)

	1-2/II plochy pro bytovou výstavbu
	Stabilizovaná plocha (SV)

	4/II plochy pro bytovou výstavbu
	Plocha Z4 (SV)

	5/II plochy občanské vybavenosti
	Stabilizovaná plocha (SV)

	6/II plochy pro bytovou výstavbu
	Plocha Z11 (SV)

	7/II plochy pro bytovou výstavbu
	Plocha Z4 (SV)


Rozvoj obce bude tedy postupně realizován tak, aby nedošlo k narušení původní formy zástavby, ale naopak aby byly zkvalitňovány i estetické hodnoty a životní prostředí a aby nebyly narušeny významné dálkové pohledy a průhledy. Především nesmí dojít k velké hustotě zástavby z důvodu zachování kvality prostředí dané původním urbanistickým uspořádáním.
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV

Rozvojové plochy, navržené platnou ÚPD, jsou postupně využívány (viz tabulka výše). Zbývající dosud nevyužité rozvojové plochy v území obce, obsažené v této ÚPD jako návrh, byly přehodnoceny dle platné právní úpravy a doplněny o nové plochy – viz následující tabulka:
	Označení zastavitelných ploch  SV
	Podmínka rozhodování
	Rozloha (m2)

	k.ú. Osikov

	Z1
	DOP
	11812

	k.ú. Bratrušov

	Z2
	
	3514

	Z3
	
	8305

	Z4
	DOP
	15026

	Z5
	
	6531

	Z6
	
	8752

	Z7
	
	2766

	Z8
	
	3256

	Z9
	
	5308

	Z10
	
	9926

	Z11
	DOP
	29625


Při zpracování koncepce ÚP byly vyhodnocovány možnosti lokalizace rozvojových ploch jak z hlediska širších územních vazeb (v sousedství města Šumperk), tak i potřeb obce jako stabilizovaného sídla s předpoklady pro rozvoj a předkladatelů záměrů na změny využití území, a to jak ze strany obce, tak ze strany fyzických osob. Řešení přijaté v ÚP bylo prověřeno v rámci pracovních jednání se zástupci obce a pořizovatele ÚP a koordinováno se všemi dostupnými podklady včetně konfrontace v terénu. 

Plochy pro rozvoj (zastavitelné plochy) jsou voleny tak, aby veškeré negativní dopady navrženého řešení byly minimální. Všechny zastavitelné plochy jsou vymezeny v těsné návaznosti na ZÚ (vyjma ploch TI pro ČOV).



Při vymezování zastavitelných ploch pro rozvoj obce, především v oblasti bydlení, se vychází ze základního požadavku v maximální možné míře převzít dosud nevyužité plochy z platné (předchozí) ÚPD obce, aby byla zajištěna kontinuita naplňování stanovené urbanistické koncepce při zohlednění nových záměrů (po jejich prověření a projednání v zastupitelstvu obce). Výsledkem tohoto procesu je vymezení zastavitelných ploch smíšených obytných – venkovských (SV), a to především v části Bratrušov – celkem 10 ploch (Z2 – Z11) a jedna plocha v části Osikov. Všechny plochy jsou vymezeny v těsné návaznosti na dopravní systém obce. V případě ploch Z6 a Z8 je třeba dopravní napojení zkvalitnit a v důsledku toho ÚP vymezuje dvě plochy DS (Z24, Z25) pro realizaci nových úseků komunikací (ostatních). U všech ploch (vyjma Z1 a Z2) je možno hovořit, že jde o doplňování proluk ZÚ, i když rozdílného rozsahu. Jak již bylo v rámci kap. II.1.b) zkonstatováno, plochy nejsou vymezovány ani v údolních nivách, ani v horní třetině svahů, jak vyplývá z požadavků ZÚR OK, ale logicky navazují na stabilizované plochy stejného způsobu využití.


Plochy veřejných prostranství  – veřejná zeleň (ZV).

Podrobně odůvodněno – viz část ad I.1.d) této kapitoly.


Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)

Podrobně odůvodněno – viz část ad I.1.d) této kapitoly.

Plochy technické infrastruktury (TI)
Podrobně odůvodněno – viz část ad I.1.d) této kapitoly.
vymezení systému SÍDELNÍ ZELENĚ

Současný stav v rozložení ploch sídelní zeleně, která nebyla jako stabilizovaná plocha pro toto využití stanovena, ale respektuje se jako zeleň, která je součástí jiných ploch s rozdílným způsobem využití, zůstává zachován. Sídelní zeleň tvoří jak plochy zeleně soukromé tak i veřejné. Navazují na krajinnou zeleň prostupující z nezastavěného území do ZÚ – viz ad I.1.e) této kapitoly. Součástí sídelní zeleně je i zeleň veřejná, která je součástí ploch veřejných prostranství, a to jak ploch stabilizovaných, tak ploch změn – viz ad I.1.d) této kapitoly.
plochy přestaveb a územních rezerv


ÚP nevymezuje plochy přestaveb, neboť nebyl po všech jednáních shledán důvod k jejich vymezení. ÚP vymezuje plochy územních rezerv R1a a R1b pro plochy technické infrastruktury (TI). Důvodem vymezení je ochrana území pro zajištění nového vodního zdroje pro část Bratrušov. Vymezení území vychází z rozsahu hydrogeologického průzkumu (07/2014) s vyjmutím ploch stabilizovaných (SV) a zastavitelné plochy (SV) v souladu s pokynem pro úpravu Návrhu ÚP pro veřejné projednání.
Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci 

 
Rozhodování v plochách Z1 (část Osikov), Z4 a Z11 (obě v části Bratrušov) se podmiňuje dohodou o parcelaci z důvodu jejich plošného rozsahu a nezbytnosti optimálního využití území s cílem efektivního využití umístění (stávající či plánované) veřejné infrastruktury. V případě plochy Z11 nutno tímto nástrojem dohodnout lokalizaci veřejného prostranství v nezbytném rozsahu dle platné právní úpravy.
ad I.1.d.)  

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

SILNIČNÍ DOPRAVA
Silniční síť
Celé území obce je dopravně vázáno na vedení silnice II/446 (Šumperk - Hanušovice), která prochází napříč celou obcí a je tedy hlavní obslužnou dopravní osou celého území obce. Na severním okraji území je na tuto silnici připojena silnice III/44639, která dopravně napojuje část Osikov. Okrajově do území zasahuje i silnice III/36914, která se však v dopravní obsluze území neuplatňuje.
Současné vedení silnic II. a III. třídy v řešeném území odpovídá jejich dopravnímu významu a ani v dlouhodobém výhledu nelze předpokládat realizaci významnějších přeložek či směrových úprav těchto silnic. Jejich vedení je tedy možno považovat za dlouhodobě stabilizované. 
Při silnici II/446 ÚP vymezuje pouze plochy pro doplnění systému nemotorovou dopravou – Z13 – Z23, Z26 a Z27 (DS) v rámci úprav šířkových parametrů s ohledem na zvýšení bezpečnosti pohybu pěších. Z toho úseky Z14 – Z17 jsou v realizaci na základě vydaného SP dle DSP „Chodník Bratrušov“ z X/2013. Ostatní úseky, vymezené v souladu se Studií „Chodník Bratrušov“ z V/2012, jsou rovněž vymezeny jako VPS. 

Silniční síť je vymezena jako plochy dopravní infrastruktury silniční (DS).
Intenzity silniční dopravy a kategorizace silnic

Výchozím podkladem pro stanovení dopravního zatížení silniční sítě jsou výsledky celostátního sčítání dopravy. 
	Silnice
	Č.úseku
	Úsek
	I2000
	I2005
	I2010

	II/446
	7-0970
	Šumperk – Bratrušov
	2068
	2579
	2335

	
	7-0976
	Bratrušov - Hanušovice
	1603
	2294
	2069


Dopravní zatížení na silnicích III. třídy vedoucích územím nebylo v celostátním sčítání podchyceno, a tak současnou hladinu intenzity lze pouze odhadovat. Vzhledem k jejich dopravnímu významu však lze konstatovat, že jejich dopravní zatížení nepřesahuje hodnotu 500 vozidel za průměrný den roku a ani v dlouhodobém horizontu nelze předpokládat výraznější nárůst.

Síť ostatních pozemních komunikací

Na základní komunikační systém území, tvořený silnicemi II/446, III/44639, jsou přímo napojeny ostatní pozemní komunikace, které umožňují propojení jednotlivých částí obce a dále pak zajišťují především přímou obsluhu jednotlivých objektů. Tyto komunikace jsou zatěžovány pouze místní dopravou, a tak je jejich vedení v území stabilizováno. 


Síť těchto komunikací je vedená rovněž po plochách DS a umožňuje zpřístupnění jednotlivých ploch změn. Pro zajištění zpřístupnění ploch Z6 a Z8 se vymezují plochy Z24 a Z25 (DS). ÚP připouští další rozvoj dopravního systému, a to buď jako dopravní infrastrukturu související s hlavním či přípustným využitím nebo v souladu s ust. § 18 odst. 5 SZ v nezastavěném území.

Dopravní zařízení a dopravní vybavení
Samostatně vymezené plochy tohoto charakteru se na území obce nevyskytují.

Odstavování a parkování vozidel je vzhledem k typu zástavby zásadně uspokojováno převážně v rámci vlastních pozemků či staveb. Pro potřeby krátkodobého parkování u obytné zástavby je možno využívat i minimálně dopravně zatížené přilehlé ostatní pozemní komunikace. Tento stav bude i nadále zachován vzhledem k charakteru zástavby v území. 
Ostatní zařízení, vyjma autobusových zastávek, se v ÚP neuplatňují.
Hromadná doprava

V oblasti hromadné dopravy se nepředpokládá významnější rozvoj. Tato je zajišťována výhradně autobusovými linkami. Umístění zastávek odpovídá současným potřebám. 
JINÉ DRUHY DOPRAVY

Plochy pro ostatní druhy dopravy nejsou v území samostatně vymezeny. 
Ochranná pásma 


V ÚP jsou respektována OP silnic II. a III. třídy mimo ZÚ, která podle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dosahují vzdálenosti 15 metrů od osy vozovky. 
technická infrastruktura

Zásobování vodou

Zhodnocení současného stavu, návrh rozvoje 


Základním oborovým podkladem pro zpracování vodohospodářské části ÚP je PRVK Ok. 

V obci je proveden rozvod veřejného vodovodu. Vodovod v části Bratrušov byl vybudován v první polovině sedmdesátých let. Jako zdroj vody slouží jímací zářezy severně mimo území obce. Podzemní voda je zachycována ve třech pramenních jímkách, dvě z nich jsou doplněny jímacími zářezy. Obě tyto jímky jsou svedeny do hlavní pramenní jímky (č. 3), odkud je voda vedena gravitačně do obce. Vydatnost prameniště je cca 2,5 l/s.


Výškové uložení pramenních jímek je u č. 1 cca 582 m n.m., u č. 2 cca 610 m n.m. a u č. 3 je cca 578 m n.m. Pramenní jímky a území jímacích zářezů jsou oploceny jako OP vodního zdroje 1. stupně. 


Tlakové poměry v části Bratrušov jsou ovlivňovány zemním vodojemem 100 m3 (509,30/507,10 m n.m.). Vzhledem ke konfiguraci terénu v obci (480-375 m n.m.), kde by hydrostatický tlak ve vodovodní síti dosahoval skoro 0,91 MPa, byla  z hlediska tlakových poměrů realizována na hlavním vodovodním řadu přerušovací komora o objemu 10 m3 (465,70/462,85 m n.m.) s armaturou na redukci tlaku ve vodovodní síti. Tímto tlakové poměry ve vodovodní síti vyhovují příslušným předpisům a normám. (Dle PRVK Ok pro dosažení optimálních tlaků bude nutné vybudovat šachtu s redukčním ventilem).


Pro zajištění vodních zdrojů na vlastním území obce ÚP vymezuje plochy územních rezerv Z1a a Z1b (TI), a to v k.ú. Bratrušov pro část Bratrušov. Důvodem je střet současných zdrojů v k.ú. Kopřivná s jiným záměrem na provedení změny této sousední obce.

Část Osikov v současné době nemá vybudovaný systém veřejného vodovodu. Zásobování vodou je řešeno individuálně. Vzhledem k velikosti a charakteru zástavby bude zásobování vodou i nadále individuální.
Bilanční údaje: 

Bratrušov   




PRVK  Ok k r. 2015
       ÚP k r. 2030


Počet obyvatel




641


800



Počet  zásobených obyvatel


            535


800

Počet obyvatel s ČOP



0


-



Počet zás. ob. s ČOP




0


-
Počet všech zásobených obyvatel


535


800



Spec. potř. fakt. vody obyvatelstva l/(os.den)
103,246

128,86




Průměrná denní potřeba m3/d


80,595


100,74



Koeficient 





1,5


1,5

Max. denní potřeba m3/d



120,893

151,1 = 1,75 l/s

Vydatnost zdrojů pitné vody a kapacita vodojemu vyhovuje navrhovanému rozvoji obce k r. 2030.

 

Ochranná pásma

OP vodovodních řadů dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500 mm 2,5 m. OP u zemních vodojemů je obvykle 1,0 až 2,0 m od paty svahu náspu nebo oplocení jejich pozemků.
Zneškodňování odpadních vod

Zhodnocení současného stavu, návrh rozvoje 


V obci není realizována splašková kanalizace. V části Bratrušov je provozován pouze dílčí systém dešťové kanalizace Odpadní vody jsou zneškodňovány individuálně v bezodtokových jímkách, domovních ČOV a septicích. Kaly z jímek a septiků jsou vyváženy na zemědělské pozemky. Recipientem pro vyústění vyčištěných odpadních vod je Bratrušovský potok.

Současná dešťová kanalizační síť je provedena většinou prohloubením silničních příkopů se zakrytím do trub. Do tohoto potrubí jsou svedeny povrchové vody pomocí vpustí, ale také otevřenými příkopy z okolní zástavby a volných ploch. 
Celková produkce odpadních vod: 





            PRVK  Ok k r. 2015
      ÚP k r. 2030 

m3/d





68,4


82,08

BSK5                                     kg/d

34,2


41,04



NL                                         kg/d

31,35


37,62



CHSK kg/d/ počet EO            os.

68,4/570

82,08/782



Odp. vody zneš. v septicích m3/d

36


-



Odp. v. zneš. jiným způs.     m3/d

32,4


-




Dle PRVK Ok je v části Bratrušov uvažováno s realizací oddílné splaškové kanalizace. V jižní části obce má být realizována čistírna odpadních vod s kapacitou dle PRVK Ok (2015) 76 m3/den, dle ÚP (2030) na 90 m3/den. ÚP vymezuje pro ČOV plochy Z28a a Z28b (TI) v místě umožňujícím realizaci systému pouze gravitační kanalizací bez nutnosti přečerpávání, tedy s minimalizovanými náklady na realizaci i provoz.
Část Osikov v současnosti nemá vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny v domovních čistírnách nebo zachycovány v jímkách na vyvážení. Vzhledem k velikosti a charakteru této části bude zneškodňování odpadních vod i nadále individuální. Bude jen nutné zajistit nepropustnost stávajících objektů a kontrolovat jejich pravidelné vyvážení případně funkčnost domovních čistíren.

Ochranná pásma

OP kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500 mm 2,5 m. 

OP ČOV bude stanoveno až dle použité technologie čištění a zda bude ČOV zakryta celá, nebo zčásti (jen aktivační aerobní část).
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ  
Současný stav zásobování el. energií

Provozovatelem energetického systému VN a NN je ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. Zásobování území el. energií je řešeno odbočkami z nadzemního vedení VN 64 v k. ú. Bratrušov, spadá provozním napětím 35 kV do sféry napájecí TR 110/35 kV Šumperka a v k. ú. Osikov VN 348 s provozním napětím 35 kV do sféry napájecí TR 110/35 kV Hanušovice. 

Mimo výše uvedené nadzemní vedení a přípojek ke stávajícím el. stanicím procházejí řešeným územím VVN 5601, VVN 5602 s napětím 110 kV, která propojují TR Hanušovice a Šumperk. Podzemní kabelový rozvod VN   není v daném prostoru uplatněn.

Zásobování území elektrickou energií je realizováno v k. ú. Bratrušov 6 elektrickými stanicemi TS 5301, TS 5302, TS 5303, TS 5306, TS 5307 a TS 5308 a v k. ú. Osikov elektrickou stanicí TS 5304.

Posouzení stávajícího stavu 

Současná koncepce zásobování nadzemním vedením 35 kV zůstane i ve výhledu zachována. Současný počet 7 TS zásobujících řešené území je z hlediska současného odběru el. energie dostačující. Případný výkonový nárůst  odběru el. energie lze zajistit zvýšením transformačního výkonu v TS.   
Návrh rozvoje území 

ÚP připouští posílení občanského vybavení a rekreace a vymezuje plochy pro rozvoj bydlení, plochu pro technickou infrastrukturu - ČOV. V bytové oblasti je rozvoj zaměřen na vytvoření ucelené zástavby, tj. vyplnění volných prostorů ve stávající zástavbě a rozvoj ploch ve vazbě na ZÚ. Z hlediska zajištění el. energie je situace příznivá vzhledem k tomu, že stávající TS zásobující obyvatelstvo a služby řešené území vykrývá.
ÚP připouští rozvoj současného systému jako technickou infrastrukturu související s hlavním či přípustným využitím ploch s rozdílným způsobem využití nebo v nezastavěném území v souladu s § 18 odst. 5 SZ.

Ochranná pásma 

Dle § 46 a v souladu s § 98, odst. 2, zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), s platností od 1. 1. 2001, který potvrzuje platnost dosavadních právních předpisů určujících ochranná pásma – zákona č. 79/1957 (účinností od 1. 1. 1958) a zákona č. 222/1994 Sb., § 19 (s účinností od 1. 1. 1995) jsou pro zařízení v elektroenergetice platná následující OP:
	                        Zařízení
	Dle zákona

č. 79/1957

Sb.
	Dle zákona

č.458/2000

Sb.

	nadzemní vedení do 35kV - vodiče bez izolace
	10
	7

	                                           -  s izolací základní                               
	-
	2

	OP nadzemní vedení nad 110 kV do 220 kV
	15
	15

	nadzemní vedení nad 35 kV do 110 kV
	-
	12

	nadzemní vedení od 60 kV do 110 kV
	15
	-

	elektrické stanice
	30
	-

	stožárové el. stanice nad 1 kV do 52 kV
	10
	7


Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od osy krajního vodiče u nadzemních vedení na obě strany. U zděných TS od oplocení nebo zdi. 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Přestože území obce není dosud ani zčásti plynofikované a o plynofikaci není v obci zájem, ÚP připouští realizaci plynofikace v celém území obce.
TELEKOMUNIKACE

Radiokomunikace

Z radiokomunikačních služeb, které jsou v současné době v území uplatněny, jsou 3 páteřní radioreléové trasy (Praděd – Blýskač, Praděd – Janišovice, Háj – Osikov). Stanovením podmínek využití pro zlepšení způsobu využití se vytvářejí podmínky pro možné zlepšení.
Dálkové kabely


V řešeném území se nevyskytují dálkové komunikační kabely.
Telefonní síť 
 
ÚP respektuje stávající komunikační síť v k.ú. Bratrušov a považuje ji za dostatečnou. Pouze v k.ú. Osikov se předpokládá větší rozvoj v rámci ploch s rozdílným způsobem využití a příslušných podmínek využití.
Ochranná pásma

Zákon č. 151/2000 Sb. určuje OP pro telekomunikační kabelová vedení na 1,5 m na obě strany od krajních vedení. 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY


ÚP respektuje současný systém nakládání s odpady v obci. ÚP nevymezuje žádné samostatné plochy pro dlouhodobé ukládání odpadů ani plochy, kde by byl takový odpad speciálně likvidován (kompostárny, spalovny, skládky odpadu), neboť většina odpadu (vyjma individuální likvidace) je v souladu s aktuální právní úpravou řešena odvozem mimo území obce.
OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Velikost sídla i funkce ve struktuře osídlení ovlivňuje také stávající skladbu i rozsah občanského vybavení a služeb.

Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury je v území obce místního významu ve stabilizovaných plochách OV (kostel Všech svatých, budova OÚ, hasičská zbrojnice, kulturní dům, knihovna) a OH (místní hřbitov).

V oblasti vzdělávání a výchovy se v obci nacházejí ZŠ (1. – 5. ročník) a MŠ. Do dalších školských zařízení se dojíždí převážně do Šumperka. 

Dům s pečovatelskou službou i další sociální služby a samostatné zařízení péče o rodinu zde nenajdeme.

Obec nemá žádné ze zdravotních služeb, pouze 1x za 14 dní do obce dojíždí lékař. Poliklinika, sídlo RZP, nemocnice a letecká záchranná služba jsou v Šumperku. Občané také dojíždějí do Olomouce.

Podmínky pro kulturní život obce jsou poměrně uspokojivé. Obec má kulturní dům, veřejnou knihovnu, kostel s bohoslužbami. Za ostatním kulturním životem obyvatelé dojíždějí např. do Šumperka. 

Spolková činnost v obci (např. Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, Divadelní soubor atd.) se významně podílí na sounáležitosti obyvatel s daným územím, přispívá ke zvýšení vzdělanosti, nabízí širokou škálu volnočasových a sportovních aktivit, a proto je potřeba podporovat její rozvoj.

V oblasti veřejné správy a ochrany obyvatelstva se v obci nachází obecní úřad a hasičská zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů. Poštu, matriku, stavební úřad, finanční úřad, úřad obce s rozšířenou působností, Policii ČR, profesionální hasičský sbor, katastrální úřad mají v Šumperku. 

V oblasti tělovýchovy a sportu to jsou sportovní hřiště, tělocvična a plavecký bazén v areálu ZŠ v plochách OS. Za dalšími zařízeními pro rekreační vyžití, tělovýchovu a sport vyjíždějí obyvatelé obce do nedalekých větších center osídlení – např. do Šumperka.

Občanské vybavení v řešeném území doplňují i tzv. komerční zařízení malá a střední, a to v plochách SV.
V obci je nedostačující nabídka obchodního prodeje a služeb. Za dalšími službami se proto vyjíždí nejčastěji do Šumperka.

V obci není žádné ubytovací a stravovací zařízení, kromě pohostinství a hospody na pile. Nabídka dalších ubytovacích a stravovacích zařízení je např. v Šumperku.

ÚP vytváří územně technické podmínky pro další existenci výše uvedených zařízení. Zároveň připouští rozvoj občanského vybavení i v plochách jiných způsobů využití v souladu se stanovenými podmínkami, tedy především za předpokladu, že nebude negativně ovlivněno hlavní využití nad míru pro něj přípustnou.
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VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ


Veřejná prostranství jsou funkční ve smyslu příslušných legislativních předpisů a jsou vymezena samostatně jako plochy veřejné zeleně (ZV), a to jak stabilizované ve vazbě na území kolem hřbitova, tak zastavitelné (Z12) v centrální části obce v blízkosti stabilizovaných ploch občanského vybavení – veřejné infrastruktury. V souladu s požadavkem obce a na základě pokynu pro úpravu Návrhu ÚP pro veřejné projednání je vymezena plocha Z29 (ZV). Důvodem vymezení je posílení funkce tohoto charakteru i v jižní části obce. Dále jsou veřejná prostranství jako přípustné využití jiných ploch s rozdílným způsobem využití. V zastavitelných plochách je třeba rezervovat vhodné prostory i pro rozvoj těchto funkčních ploch v míře nezbytné pro vytvoření jejich optimálního životního prostředí, a to především v ploše Z11, kde tak bude učiněno v rámci dohody o parcelaci. 
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ad I.1.e)

Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně
USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
ÚP vychází při uspořádání krajiny z dochovalosti území a potřeb udržitelného rozvoje obce. Zároveň zohledňuje historický vývoj sídel a přírodní a krajinářskou hodnotu okolní krajiny. Vše je pak zasazeno do rámce existujících územně analytických podkladů a právních norem. Pro uspořádání krajiny jsou to především § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 18 odst. 4 SZ a ZÚR OK.

Řešené území leží dle vydaných ZÚR OK v krajinných celcích D. Šumperské údolí a E. Hanušovické údolí s lesopolní až lesní krajinou.  

V ZÚR OK jsou stanoveny základní atributy, principy ochrany a podpory rozvoje v krajinných celcích D a E (čl. 81.5.) následovně: „v krajinných celcích D, E a G tvořených hlubokými podhorskými údolími s lesopolní až lesní krajinou, podporovat rozvoj zástavby v úpatních polohách dna údolí (nikoliv úzkých a povodňově nebezpečných niv), zástavba může vystupovat i do mírnějších úbočí (nikdy však ne do horní třetiny svahu). Z prvovýroby podporovat zejména živočišnou výrobu.“

Pro zachování typu krajinných celků a typů krajiny stanovil ÚP základní podmínky ochrany krajinného rázu a podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití, jež by měly nadále zajistit existenci této významné hodnoty. 


Návrh podmínek vychází ze ZÚR OK a Koncepce ochrany přírody a krajiny Olomouckého kraje (2004). V duchu těchto stanovených podmínek ÚP nenavrhuje nové sídlo v krajině ani rozvojové plochy, jejichž využitím by došlo k výraznému negativnímu narušení krajinného rázu.
Jedním z ukazatelů zachovalosti a odolnosti území proti nenadálým rizikovým jevům (přívalové deště) je hodnota KES. Pro obec Bratrušov má hodnotu 5,83, což znamená přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem.
Pro udržení a možné zvýšení hodnoty KES navrhuje ÚP přípustné využití ploch s rozdílným způsobem využití, jež by mělo přispět ke stabilizaci území jako celku (např. zeleň, protierozní a protipovodňová opatření apod). 
Zastoupení kultur na ZPF je znázorněno v následujícím grafu (Zdroj: ČSÚ):
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Pohyb trvale žijících obyvatel v obci v roce 2013


Historické využívání krajiny bylo a je smíšené, a to jak zemědělské, požadující celoroční pracovní sílu, tak lesnické, požadující nárazovou práci v období těžby a jen částečně se zpracováním vytěžené suroviny v obci. Toto smíšené využití se odrazilo i v hodnotě KES (viz výše). Toto využívání převažuje na půdách vyšší a střední kvality, které  v zastoupení na ZPF zcela převažují.

Převažující část rozlohy ZPF je zařazena do V. třídy ochrany. Tyto pozemky jsou stejně jako pozemky III. a IV. třídy zatravněny a zčásti spásány. Zemědělské plodiny se cíleně pěstují pouze na menší ploše ZPF, a to na půdách I. a II. třídy ochrany.  Na části plochy ZPF byly provedeny investice do půdy. Převažující travnaté plochy nevyžadují vysoký přísun dodatkové energie a zároveň jsou stabilnější k eroznímu ohrožení při déletrvajících nebo nahodilých srážkách a zvyšují retenční schopnost krajiny. 

Velké lesní celky leží na východní a západní straně obce a zasahují svými výběžky ke všem ZÚ v obci.

Přehled zastoupení tříd ochrany na ZPF je uveden v následující tabulce.
	Třída ochrany
	Rozloha (ha)

	I.
	17,594

	II.
	27,908

	III.
	73,799

	IV.
	0,934

	V.
	479,445


Zpracovaný ÚP respektuje prostorové uspořádání území, které vzniklo historickým vývojem. V návrhu využití území jsou respektována současná měřítka krajiny i jednotlivých staveb. ÚP nesnižuje estetickou hodnotu krajiny jako celku. Zachovává působení stávajících dominant v krajině i solitérní přírodní a antropogenní prvky a snižuje negativní působení nových staveb návrhy nové zeleně, která se v obecné rovině připouští v zastavitelných plochách. Pro zvýraznění prostupnosti krajiny je vhodné v budoucnu zvýraznit polní cesty a stávající přírodní dominanty a místa dálkových pohledů přírodě blízkým způsobem, např. výsadbou liniové, skupinové nebo jen solitérní zeleně nebo ponecháním květnatých mezí. Podkladem pro její umisťování může být jejich stávající katastrální vymezení nebo v budoucnu i schválené pozemkové úpravy, resp. jejich část – Plán společných zařízení.
Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba – chov zvěře v zajetí (VZ1)


Na východní straně údolí v návaznosti na ZÚ jsou umístěny dva stabilizované areály tohoto charakteru, které ÚP respektuje.

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)


Stabilizované plochy silnic a vybraných ostatních pozemních komunikací v nezastavěném území jsou v ÚP respektovány. Požadavek na vymezení nových ploch tohoto charakteru nebyl předložen, ale jejich budování je možné jako přípustná funkce v plochách s rozdílým způsobem využití.
Plochy vodní a vodohospodářské (W)
Celé řešené území spadá do povodí Moravy, která protéká západně mimo řešené území. V tabulce je uveden přehled dílčích povodí ležících v obci Bratrušov.

Přehled dílčích povodí v obci Bratrušov.

	Název toku
	Č. dílčího povodí

	Kopřivná
	4-10-01-0440

	Morava
	4-10-01-0450

	Morava
	4-10-01-0470

	Rejchartický potok 
	4-10-01-0820

	Bratrušovský potok 
	4-10-01-0900


Konfigurace terénu v řešeném území neumožňuje budovat větší vodní plochy. Pouze jedna se nachází na jižním okraji ZÚ Bratrušova a je napájena Bratrušovským potokem. Rozvoj vodních ploch v tomto území, zřejmě jen malé rozlohy, ÚP připouští.

Dle zákona č. 254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), je nutné dodržet § 49 Oprávnění při správě vodních toků nezbytně nutný volný manipulační pás pro výkon správy vodního toku odst. 2b u významných vodních toků nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry a odst. 2c u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry.
Plochy zemědělské  - zemědělský půdní fond (NZ)

     
 Koncepce ÚP nadále zachovává ZPF v jeho prostorovém uspořádání a nenavrhuje změny v jeho využití. Zábor ZPF je navržen pouze pro zastavitelné plochy. V rámci zpracování ÚP byly jednotlivé požadavky na rozvojové plochy přehodnoceny s cílem minimalizovat zábor ZPF. Do plochy ZPF se žádný pozemek nenavrací. Změny na ZPF jsou připuštěny tak, aby umožňovaly zvyšování KES a zároveň umožňovaly budovat protipovodňová opatření a v maximální možné míře se mohl prosazovat ekologický přístup k tvorbě a využívání krajiny s minimalizováním nových  povinností pro vlastníky pozemků (např. není detailně umístěna rozptýlená krajinná zeleň). 
Plochy zemědělské  - specifické (ZZ)

Koncepce ÚP zachovává stávající plochy zemědělské – specifické (ZZ) určené pro pastvu a výběhy hospodářských zvířat a vymezuje nové plochy změn v krajině K1 a K3 tohoto charakteru.
Tyto nové plochy jsou vymezeny na základě uplatněného záměru mimo plochy PUPFL ve vazbě na ZÚ, a to tak, aby nebyla narušena cestní síť a nebyl dotčen významný migrační koridor.
Plochy lesní (NL)

 
ÚP nemění funkční využití lesů a zachovává jejich funkce a plošné umístění. V souladu s lesním zákonem (č. 289/1995 Sb.) nezasahuje ÚP do druhového složení lesů ani do prostorového uspořádání lesa, čímž umožňuje jeho druhové i prostorové zkvalitňování doporučené v Národním lesnickém programu a dalších koncepcích. Obecně se vylučuje snižování rozsahu ploch PUPFL. Zvětšování ploch PUPFL je možné jen tak, aby k významné změně krajinného rázu nedošlo. Dosavadní rozložení všech typů lesa se zachovává (viz Koordinační výkres - les zvláštního určení 0,25 ha, les hospodářský 566,75). Požadavek na vymezení nových ploch tohoto charakteru nebyl předložen.

Plochy smíšené nezastavěného území (NS)

   
  Plochy tohoto charakteru ÚP považuje za stabilizované a využívá jejich hlavních funkcí – ochranné, protierozní a protipovodňové. Tyto plochy přírodních a přírodě blízkých ekosystémů jsou stabilizované převážně na plochách ostatní neplodné půdy. 

ÚSES
Navržený prvek ÚSES nadregionální úrovně – biokoridor K 91 mezofilní bučinná osa, byl zpřesněn v souladu se ZÚR OK a je funkční. 

Prvky místní úrovně jsou s tímto nadregionálním prvkem propojeny ve funkční a prostorově vymezenou síť. Nefunkční část místního biokoridoru LBK 288c vede přes ZÚ Bratrušova.

Z hlediska prostorového jsou všechny prvky ÚSES upřesněny dle doporučené metodiky (Věstník MŽP ČR, částka 8, srpen 2012), ZÚR OK (dle typu a úrovně prvku) a s ohledem na zajištění jejich plné funkčnosti (vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., § 1. Prvky jsou vymezeny mimo ZÚ (vyjma části LBK 288c) a nezasahují do zastavitelných ploch. Nadregionální a místní prvky jsou vymezeny dle informací ze ZÚR OK, resp. ÚAP, a na základě terénních průzkumů zpřesněny na hranice pozemků nebo jejich lomových bodů dle aktuálního mapového podkladu. 

U prvků místního významu došlo k drobné úpravě koncepce vyplývající z vyhodnocení stavu území a požadavků na jeho rozvoj, včetně požadavku na založení koncepce protierozní a protipovodňové ochrany území. Byly odstraněny duplicity prvků  z různých zdrojových dat (ÚAP, ÚPD Bratrušov). Provedená zpřesnění a změny nesnižují současnou funkčnost ÚSES jako celku, prvky jsou napojitelné vně hranice řešeného území – viz kap. II.1.c).
Skladebné prvky ÚSES
V dosud platné ÚPD a ZÚR OK (2012) se uvádí, že do  severozápadního okraje obce zasahuje nadregionální biocentrum 64 Raškov. Na základě Připomínky k návrhu ÚP Bratrušov, vydané MěÚ Šumperk (čj. 10298/LM2013, dne 1. 10. 2013), kde se konstatuje: „ Dle ZÚR OK je NRBC vymezeno v okrajové SZ části katastru. Upozorňujeme, že v roce 2011 byla provedena aktualizace vrstvy vymezení nadregionálního prvku ÚSES Ministerstvem životního prostředí. Poskytovatelem této vrstvy je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Vrstva je předávána obcím s rozšířenou působností v rámci aktualizace Územně analytických podkladů a měla by být zohledněna v rámci aktualizace ZÚR OK. Plocha biocentra je nově vymezena mimo řešené území.“ 

Přestože poskytnutá data ÚAP, ani první Aktualizace ZÚR OK, tuto změnu nezaznamenaly, tak vzhledem k dlouhodobé koncepci ÚP a předpokladu brzké aktualizace ZÚR OK, kde lze předpokládat zanesení této změny plochy, ÚP tento prvek v území nevymezil.

Nadregionální prvek, biokoridor K 91 vymezený v ose mezofilní bučinné, byl v souladu se ZÚR OK zpřesněn, a to v souladu se ZÚR OK v minimální šíři 40 m a vyšší (viz Věstník MŽP). Tento prvek je veden od hranic města Šumperk přes lesní porosty  západním a následně severním směrem, kde obchází ZÚ Bratrušova  na hranice obce Kopřivná. Z této obce se opět navrací a směřuje západním  směrem přes luční a lesní porosty na hranice obce Bohdíkov. Pro zvýšení migračního efektu jsou do trasy biokoridoru vložena místní biocentra lesního a smíšeného typu. Pro zvýšení účinnosti biokoridoru je třeba promítnout jeho trasu do LHP (LHO) a následně zde podpořit přirozenou druhovou skladbu 4. a 5. vegetačního stupně. V nelesní části pak provést dosadbu zeleně, a to buď skupinové a liniové s druhovou skladbou blízkou lesním porostům, nebo plochu přímo převést do PUPFL a zalesnit.

Hlavní změny prvků místního ÚSES byly ve vedení a vymezení jednotlivých prvků, resp. jejich zpřesnění na hranice parcel a lomových bodů.

Všechny prvky jsou jako celek vymezeny na plochách s vyšší ekologickou stabilitou a jsou funkční. Pro zvýšení jejich funkčnosti je nezbytné jejich zanesení do LHP (LHO) a následně zde podpořit přirozenou druhovou skladbu 4. a 5. vegetačního stupně. V nelesní části pak provést dosadbu zeleně s druhovou skladbou blízkou lesním porostům.


Nefunkční část místního biokoridoru LBK 288c je vedena ZÚ Bratrušova, a to v délce vyšší než je přípustné přerušení místního biokoridoru (do 150 m). Tento prvek bude sice dlouhodobě nefunkční, ale přes zahrady a ostatní plochy bude umožněna migrace menším druhům, jež využijí i toto antropogenní prostředí. Bylo zvažováno vymezení prvku v jiné části ZÚ nebo mimo ZÚ, avšak z důvodu nevhodnosti zástavby v jiné části ZÚ a nesplnění minimálních parametrů rozložení prvků ÚSES v území obce, byl prvek v tomto místě ponechán a zpřesněn.

Kódové značení jednotlivých skladebných prvků nadregionální úrovně je převzato ze ZÚR OK. Kódování prvků místní úrovně je převzato z ÚAP ORP Šumperk. 

Přehled prvků ÚSES
Vysvětlivky:

Význam prvku:


K – nadregionální biokoridor

                LBC – místní biocentrum 

                LBK – místní biokoridor
Typ prvku (nejméně 75 % plochy): T – terestrický, W – vodní, L – lesní, S – smíšený (3 a více typů).

Stav prvku, rozloha: F – funkční        N – nefunkční část v ha dle GIS podkladu.

	Číslo prvku dle ÚP a význam 
	Typ prvku
	Popis prvku – stav a návrh opatření
	Stav prvku, rozloha

	K 91
	 L
	Lesní porosty 4. a 5. vegetačního stupně. Převážně monokulturní smrčiny, TTP. Na PUPFL  postupně přeměnit druhovou skladbu na přírodě blízké porosty. Na ZPF doplnit zeleň (skupinová, liniová, plošná).
	F 23,913

	LBC 137
	L
	Smíšené lesní porosty s převahou smrku. Přechod na přírodní lesní společenstvo.
	F 6,445

	LBC 138
	L
	Smíšené lesní porosty se smrkem. Přechod na přírodní lesní společenstvo. 
	F 5,229

	LBC 139
	L
	Smíšené lesní porosty s převahou smrku. Přechod na přírodní lesní společenstvo, zvýšení podílu buku a jedle.
	F 5,082

	LBC 140
	L
	Zasahuje pouze lesním okrajem, trvale zachovat ekotonová společenstva.
	F 0,710

	LBC 141
	L,T
	Převážně lesní se smrkovými porosty. Podpora přirozené druhové skladby porostů. Přísev druhově odpovídajících bylin a údržba TTP.
	F 5,289

	LBC142
	L
	Převážně listnaté porosty, zjemnění hospodaření – věkové rozvrstvení a průběrný způsob těžby.
	F 4,261

	LBC 391
	L
	Smíšené lesní porosty. Snížení podílu jehličnanů ve prospěch buku, klenu.
	F 4,470

	LBC 392
	L
	Smíšené porosty. Obměna smrku za stanovištní dřeviny – buk, javor, jedle.
	F 4,263

	LBC 393
	L
	Smíšení porosty. Zjemnění hospodaření  při výchově a probírce porostů.
	F 5,707

	LBC 394
	L,T
	Smíšené lesní porosty a druhově bohaté louky. Pravidelná údržba TTP (kosení, pastva), Zjemnění hospodaření na PUPFL.
	F 2,164

	LBC 427
	L
	Smíšené porosty, podpora buku, javoru, jedle. Ponechání obnažených skal.
	F 6,219

	LBK 58
	L,T
	Lesní porosty a meze s rozptýlenou a liniovou zelení. Průběžná údržba.
	F2,238

	LBK 116
	L,T
	Převážně lesní porosty s nutností věkového rozvrstvení. Průběžná údržba TTP.
	F 0,676

	LBK 117
	L,T
	Převážně lesní porosty s nutností věkového rozvrstvení a podpory buku, jedle, klenu. Průběžná údržba TTP.
	F 2,826

	LBK 268
	L
	Smíšené porosty. Podpora přirozené druhové skladby.
	F 0,413

	LBK 269
	L
	Smíšené lesní porosty a ekotonová společenstva. Podpora přirozené druhové skladby dřevin.
	F 1,236

	LBK 287
	L,T
	Smíšené lesní porosty a TTP. Zjemnění hospodaření, přísev stanovištně odpovídajících druhů bylin.
	F 0,336

	LBK 288a
	L
	Smíšené lesní porosty a lesní okraje, podpora přirozené druhové skladby.
	F 0,705

	LBK 288b
	L
	Smíšené lesní porosty a lesní okraje, podpora přirozené druhové skladby.
	F 1,675

	LBK 288c
	S
	Smíšené lesní porosty, TTP a zastavěná plocha obce. V obci zajistit průchodnost druhů.
	F 2,484

N 0,322

	LBK 289a
	L
	Smíšené lesní porosty se smrkem. Podpora přirozené druhové skladby.
	F 2,370

	LBK 289b
	L
	Smíšené lesní porosty se smrkem. Podpora přirozené druhové skladby.
	F 1,027

	LBK 300
	T,W
	Vodní tok a doprovodné břehové porosty. Průběžná údržba.
	F 0,38


Protipovodňová opatření a liniové stavby dopravní a technické infrastruktury budou projektovány a umisťovány tak, aby neohrozily trvalou funkčnost jednotlivých prvků ÚSES. Především se jedná o volbu vhodné trasy a přednostní využití již stávajících tras technické infrastruktury. Pokud to technické podmínky umožňují, tak tyto stavby přednostně umisťovat pod úroveň terénu. Volit období realizace do doby, kdy bude daný prvek nejméně ohrožen. Na plochách ÚSES a v jejich blízkosti je nutné vyloučit činnosti, které by mohly vést k trvalému ochuzení druhové bohatosti, ke snížení ekologické stability a narušení funkčnosti. Především se jedná o trvalé změny v dochovaných prvcích krajiny a způsobu obhospodařování nebo umisťování takových činností, které mohou svým dopadem omezit využívání daného prvku – např. hlukem, odpadními látkami apod. Veškeré zásahy v prvcích ÚSES musí být podřízeny zájmu o jejich trvalou funkčnost a musí být koordinovány. Při výsadbě a obnově prvků ÚSES používat výhradně původní druhy rostlin odpovídající stanovištním podmínkám, což je nedílný předpoklad udržení a zlepšování funkčnosti těchto prvků.
PROSTUPNOST KRAJINY
Dopravní prostupnost krajiny je zabezpečena systémem silnic a ostatních pozemních komunikací, včetně jejich přípustného doplnění v celém území. Tento systém je doplněn cestní sítí v nezastavěném území, u které se připouští jak rozšiřování, tak její obnova. Tuto síť lze využívat v souladu s jejím posláním,  tradicí a zároveň ji využívat i pro různé druhy nemotorové dopravy. 
Biologická prostupnost krajiny je mírně omezená polohou ZÚ Bratrušova. Do území zasahuje migračně významné území, které je vymezeno mimo toto ZÚ a jeho nejbližší okolí, kam je navržena většina rozvojových ploch. Jejich realizací tak nedojde ke snížení migrační prostupnosti územím. Ke zvýšení migrační prostupnosti napomůže postupné funkční zkvalitňování prvků ÚSES a doplnění krajinné zeleně. 

Tato opatření je nutné promítnout do příprav LHP a do Pozemkových úprav. ÚP připouští revitalizační opatření a krajinnou zeleň na plochách s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území, jejichž realizací dojde k další podpoře biologické prostupnosti území.
protierozní opatření

V řešeném území se pro tento účel samostatně plochy nevymezují, protože převážná část zemědělských ploch (orná půda s menší sklonitostí) je zatravněna a přesné umístění tohoto opatření je třeba řešit projekty. Část protierozní funkce plní i prvky ÚSES. Jejich konkrétní podobu a umístění je tak možno realizovat v souladu s KPÚ a v jejich Plánech společných zařízení nebo samostatně dle potřeby a požadavků majitelů a nájemců ZPF, popřípadě jiných oprávněných subjektů, a to v nezastavěném území.

Ochrana před povodněmi 



Záplavové území, území určené k rozlivům povodní a území zvláštní povodně se v území nevyskytuje. 
ÚP návrhem koncepce uspořádání území sice samostatně nenavrhuje protipovodňová opatření, ale v obecné rovině připouští protipovodňová opatření na celém území obce.
Rekreace
Současné rekreační využití území je směřováno do stabilizovaných ploch bydlení (SV), ploch rekreace – zahrádkové osady (RZ) a do volné krajiny (turistika, krajinné atraktivity) – viz Prostupnost krajiny. 

ÚP nadále umožňuje rekreační využití stabilizovaných i zastavitelných ploch pro bydlení (SV). Pro podporu cestovního ruchu a rekreace se připouští využití i dalších stabilizovaných a zastavitelných ploch. 

Pro krátkodobou rekreaci, soustředěnou převážně na pěší turistiku a cykloturistiku, ÚP nadále zachovává stávající síť cest a stezek a připouští její rozvoj. ÚP dále nevylučuje budování infrastruktury pro cestovní ruch a  pro podporu rekreačního využití území dle § 18 odst. 5 SZ.

DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

       
    Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin se v území nevyskytují. 
OCHRANA OBYVATELSTVA, OBRANA A BEZPEČNOST STÁTU
Současný systém ochrany obyvatelstva je stabilizován. V souladu s koncepcí ÚP budou řešeny požadavky ochrany obyvatelstva dle § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva v těch bodech, které danému území přísluší dle havarijního plánu a krizového plánu Olomouckého kraje.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude řešeno cisternami dovozem vody ze zdrojů mimo řešené území, dále v případě potřeby dovozem balené vody. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková.

Zásobování ZÚ a zastavitelných ploch požární vodou bude zajištěno dle ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou a ČSN 752411 Zdroje požární vody. Přístupové komunikace musejí splňovat požadavky na vjezd požárních vozidel v souladu s ČSN 730802, ČSN 730804 a § 2 odst. d) vyhlášky č. 23/2008 Sb.
Zabezpečení zastavitelných ploch požární vodou bude zajištěno pomocí požárních hydrantů osazených na vodovodní síti, z místních vodních toků a vodních ploch stejně, jako tomu je nyní a  bude tomu i nadále  u ploch stabilizovaných.
Z hlediska obrany a bezpečnosti státu je obecně požadováno respektovat parametry příslušných kategorií komunikací a OP stávajícího plánovaného dopravního systému. V území obce se nenachází nemovitosti ve vlastnictví ČR – MO ani pozemní vojenské inženýrské sítě.

ad I.1.f)

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
Pro využití jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití se stanovuje s ohledem na současný charakter jejich užívání a s ohledem na optimální rozvoj  urbanistické kompozice obce hlavní (převažující) využití a přípustné využití. Pro tato využití se nestanovují obecně žádné podmínky. Neuvedené využití je obecně považováno za nepřípustné (tzv. pozitivní vymezení). 

V  ÚP stanovené podmínky pro využití jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití upřesňují a doplňují podmínky obsažené v příslušných ustanoveních vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Vymezená kategorie ploch smíšených obytných venkovských definuje ust. § 8 vyhl. 501/2006 Sb., plochy rekreace definují ust. § 5 této vyhlášky, plochy občanského vybavení definují ust. § 6 této vyhlášky, plochy veřejných prostranství definuje pro území obce podrobněji část ust. § 7 této vyhlášky. Plochy výroby a skladování definují ust. § 11 této vyhlášky, plochy smíšené výrobní definují ust. § 12 této vyhlášky. U plochy dopravní infrastruktury dle ust. § 9 této vyhlášky jsou zpřesněny do ploch silničních (dle odst. 3). Plochy technické infrastruktury definují ust. § 10 této vyhlášky.

Převážně nezastavěné území charakterizují plochy vodní a vodohospodářské (ust. § 13 této vyhlášky), plochy zemědělské (ust. § 14 této vyhlášky), plochy lesní (ust. § 15 této vyhlášky) a plochy smíšené nezastavěného území (ust. § 17 této vyhlášky).


Při stanovení typů ploch s rozdílným způsobem využití – jejich názvů, dílčí kategorizace, grafického vyjádření a charakteru využití bylo přihlíženo k Metodice MINIS – „Minimální standard pro digitální zpracování Územních plánů v GIS“, přijaté již šesti kraji v ČR. 
Pojem nemotorová doprava je obecně používaný pro všechny druhy dopravy nevyužívající motorový pohon – tedy dopravu pěší, cyklistickou, lyžařskou a hipodopravu.  Připuštění nemotorové dopravy téměř na celém území obce koresponduje se záměrem obce zajistit optimální prostupnost ve vazbě na § 18 odst. 5 SZ.

Z oblastí vymezených § 18 odst. 5 SZ se na základě skutečností zjištěných o území obce vylučuje oblast těžby nerostů. Pro vyloučení jiných oblastí nebyl shledán žádný oprávněný důvod.

Pro celé území obce bylo provedeno stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu s ohledem na požadavek respektování dosavadního charakteru a struktury zástavby území obce, které jsou stanoveny pro zachování současného charakteru a struktury krajiny (viz část ad I.1.e) této kapitoly). Dále pak vycházejí především ze zájmu o ochranu a rozvoj hodnot území obce při respektování relevantních limitů využití území. Jsou stanoveny jak pro zpřesnění obecně platných právních předpisů, tak na základě požadavků DO, které byly zapracovány do Zadání ÚP. 

Respektování krajinného rázu, charakteru a struktury zástavby, současné výškové hladiny okolní zástavby a harmonického měřítka, včetně výhledů a průhledů a potřeba návrhu ozelenění se stanovuje především s cílem zabránit znehodnocení ploch stavebních pozemků zástavbou narušující historický urbanistický vývoj zástavby obce a zajistit tak postupné optimální dotváření urbanistické kompozice sídla.

Podmínka dodržování minimální vzdálenosti 30 m od okraje lesa pro umísťování staveb směřuje jak k ochraně vlastníků budoucích nemovitostí, tak k ochraně vlastníků lesních pozemků, a to dle dosavadních odborných zkušeností v souladu se stanoviskem DO.

Rozmezí výměry stavebních pozemků v plochách SV směřuje k podpoře zachování dosavadní struktury zástavby i pro novou zástavbu ať už v zastavitelných plochách či v nově oddělovaných stavebních pozemcích v ZÚ. Vychází ze současného stavu zjištěného průzkumem a srovnáním údajů dle KN.

Intenzita využití stavebních pozemků je stanovena na základě současného skutečného stavu v ZÚ, charakteristického pro zástavbu obce, pro plochy SV. Jde o poměr mezi rozlohou budoucí zastavěné plochy pozemku (§ 2 odst. 7 SZ) a celkovou rozlohou stavebního pozemku (§ 2 odst. 1 písm. b SZ). Cílem je nezahušťování současné urbanistické kompozice obce, její doplnění a rozvoj při zachování dosavadní struktury zástavby. 

Pro zachování a zkvalitnění charakteristik krajinného rázu je uplatněn požadavek umisťování vedení technické infrastruktury přednostně pod zem v celém území obce.

Rozvoj alternativních zdrojů elektrické energie – fotovoltaických systémů se připouští na střechách budov na celém území. Výstavba větrných a samostatných fotovoltaických elektráren se s ohledem na přírodní a krajinné hodnoty území obce v ÚP nepřipouští, pro rozvoj těchto hodnot se naopak vyžaduje zvyšování pestrosti krajiny, a to zejména obnovou a doplňováním krajinné zeleně.

ad I.1.g)

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM  VYVLASTNIT 
Pro zajištění možnosti realizace staveb ve veřejném zájmu v oblasti dopravní infrastruktury se tyto stavby vymezují jako veřejně prospěšné ve smyslu příslušných ustanovení SZ (§ 170), tzn. že lze práva k pozemkům a stavbám pro uskutečnění těchto VPS vyvlastnit.

V ÚP jsou vymezeny VPS – VD1 až VD9 pro dopravní infrastrukturu – silniční (nemotorovou dopravu včetně souvisejících a vyvolaných staveb). Pro tyto VPS jsou vymezeny zastavitelné plochy Z13, Z18 – Z23, Z26 a Z27 dle Studie „Chodník Bratrušov“ (V/2012). Je třeba uvést, že se tímto „institutem“ deklaruje skutečnost, že jsou vytvářeny podmínky pro úspěšnou realizaci stavby, jejíž část je již realizována na základě pravomocného stavebního povolení – viz část ad I.1.d) této kapitoly.
V ÚP je vymezena VPS – VT1 pro technickou infrastrukturu – ČOV. Pro tuto VPS jsou vymezeny zastavitelné plochy Z28a a Z28b v souladu s požadavkem obce Bratrušov a dle pokynu pro úpravu Návrhu ÚP pro veřejné projednání.
Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu ani plochy pro asanaci se nevymezují, neboť jejich potřeba z průběhu pořizování ÚP nevyplynula.

ad I.1.h)
VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA

VPS ani veřejná prostranství tohoto charakteru nejsou vymezeny, neboť jejich potřeba z průběhu pořizování ÚP nevyplynula.
ad I.1.i)

STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA
ÚP nestanovuje žádná kompenzační opatření – viz Odůvodnění kap. II. 1. j).
II.1.j)
 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
 Ze schváleného Zadání ÚP, zpracovaného dle závěrů jednání s příslušnými DO vyplývá, že k návrhu Zadání nebyl věcně a místně příslušným DO uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí či na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Není proto zpracováváno (v souladu se Zadáním) ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  
II.1.k) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 

Nevydáno z důvodu uvedeného v kapitole II. 1. j).

II.1.l)
 Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
Neuplatňuje se z důvodu uvedeného v kapitole II. 1. j).

II.1.m) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území

ZÚ obou částí obce Bratrušov, vymezené dosud platnou ÚPD, je z převážné části dlouhodobě využíváno účelně, v souladu s touto dokumentací. ÚP proto nevymezuje žádné plochy přestavby.

V dosud platné ÚPD jsou vymezeny návrhové plochy především pro bytovou výstavbu, rekreační domky, občanskou vybavenost a plochy sportovní. V souvislosti s požadavkem na pořízení nového ÚP bylo provedeno vyhodnocení využitelnosti návrhových ploch. Na základě tohoto vyhodnocení a následně provedených analýz demografického vývoje  a geografických souvislostí byly zbylé plochy přehodnoceny a vymezeny zastavitelné plochy nové s cílem zkvalitnění životního prostředí a minimalizace negativních dopadů (záborů) na okolní krajinné prostředí částí obce.
Vyhodnocení potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch pro bydlení 
Návrhový horizont ÚP pro stanovení kapacit ploch – rok 2030.
Využitelné plochy pro bydlení z dosud platné ÚPD celkem      69 672 m2.

Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení

· požadavky vyplývající z demografického vývoje



10 b.j.

· požadavky vyplývající z nechtěného soužití




  5 b.j.

· požadavky vyplývající z polohy obce v sousedství města Šumperk
15 b.j.

· požadavky vyplývající z plochy obce v SOB3 (z kvality ŽP a hodnot území obce
)









  15 b.j.
Celkem








45 b.j.
Rezerva 20 %








  9 b.j.

Vzhledem k dosavadnímu převažujícímu charakteru zástavby a předpokládanému zvýšenému zájmu žadatelů o bydlení v kvalitním prostředí  není navrhováno bydlení v bytových domech, ale pouze v izolovaných domech rodinných, kde se předpokládá průměrná (pro obě části obce) potřeba pro 1 b.j. (včetně nezbytných ploch veřejných prostranství a související dopravní a technické infrastruktury) 2 000 m2 plochy (viz stanovení rozmezí výměry stavebních pozemků v plochách SV).

 Potřeba ploch pro bydlení v rodinných domech 




108 000 m2
Závěr:


Pro obec  je vypočtena očekávaná celková potřeba 108 000  m2 zastavitelných ploch pro bydlení v  rodinných domech, což je o 38 328 m2 více než je nevyužito z dosud platné ÚPD.


Tuto potřebu ÚP naplňuje vymezením zastavitelných ploch SV v rozsahu 104 821 m2. Uspokojení zbývající části vypočtené potřeby se předpokládá v rámci stabilizovaných ploch v souladu s podmínkami jejich využití.

Potřeba vymezení zastavitelných ploch pro jiné způsoby využití (vyjma ploch TI – pro ČOV) nebyla prokázána s ohledem na stabilizované plochy pro funkce občanské vybavení a výroba, které jsou navíc přípustné i v plochách SV, a s ohledem na blízkost města Šumperk.
II.1.n) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
Pro rozvoj obce Bratrušov se předpokládá využití především volných ploch s požadovaným způsobem využití v ZÚ, jejichž zastavěním nebudou dotčeny PUPFL ani ZPF, nenaruší se ráz obce a nedojde ke zhoršení životního prostředí. Plochy mimo ZÚ byly navrhovány pro rozvoj pouze tam, kde bude jejich novým využitím co nejméně negativně dotčen ZPF, krajinný ráz a kvalita životního prostředí. 

Při vymezování nových ploch pro rozvoj obce – zastavitelných ploch i ploch změn v krajině byl respektován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  a krajiny, zákon č. 14/1992 Sb., o životním prostředí, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, vyhláška MŽP č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany a zákon 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), a to vždy v jejich platném znění, a Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy ze dne 12. 6. 1996 č.j. OOLP/1067/96. 

Rozvoj v ZÚ se předpokládá v rámci stanovených podmínek všech způsobů využití (ať již v plochách stabilizovaných, tak i v plochách zastavitelných). 

Vyhodnocení je zpracováno dle Společného metodického doporučení MMR ČR a MŽP ČR ze srpna 2013. Zastavitelné plochy pro bydlení v ZÚ nejsou proto do vyhodnocení zahrnuty, stejně jako zastavitelné plochy ostatních způsobů využití v ZÚ do 0,2 ha.

Do vyhodnocení nejsou zahrnuty ani plochy pro ÚSES. Plochy ÚSES zůstávají v ZPF a PUPFL s tím, že se na nich upraví hospodaření v souladu s typem prvku ÚSES a po dohodě s orgánem ochrany přírody. 

Zábory ZPF v členění dle katastrálního území a jednotlivých ploch jsou zakresleny v samostatném výkresu a podrobně vyhodnoceny v tabulce č. 1a – 1b. Výměry jsou udávány v hektarech. Třídy ochrany jsou převzaty z poskytnutých údajů ÚAP  v souladu s vyhláškou MŽP č. 48/2011 Sb.

Zábory PUPFL v řešeném území nejsou. Třídy ochrany jsou převzaty z poskytnutých údajů ÚAP v souladu s vyhláškou MŽP č. 48/2011 Sb.

Uvedené výměry záborů jsou maximální a vyjadřují celou rozlohu návrhových ploch. Při navazujících řízeních může být odňata nejvýše část odpovídající míře využití (zastavění), stanovené pro každý typ plochy s rozdílným způsobem využití v kapitole I.1.f) ÚP.

Celkový požadavek na zábor ZPF je 13,556 ha.

Pro ostatní plochy zde neuvedené se zábor ZPF nepožaduje (např. leží na plochách ostatní neplodné půdy – tzv. 0) nebo jejich využitím není dotčeno zemědělské využití.

Tabulka č. 1a  „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF“
	Katastrální území: Osikov
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo plochy
	Způsob využití plochy
	Celkový zábor ZPF
	Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha)
	Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
	Investice do půdy (ha)

	
	
	
	orná půda
	chmelnice
	vinice
	zahrady
	ovocné sady
	TTP
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.
	

	Z1
	SV
	1,151
	-
	-
	-
	-
	-
	1,151
	-
	-
	-
	-
	1,151
	-

	Plochy SV celkem
	1,151
	-
	-
	-
	-
	-
	1,151
	-
	-
	-
	-
	1,151
	-

	ZÁBOR ZPF CELKEM
	1,151
	-
	-
	-
	-
	-
	1,151
	-
	-
	-
	-
	1,151
	-


Tabulka č. 1b  „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF“
	Katastrální území: Bratrušov
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo plochy
	Způsob využití plochy
	Celkový zábor ZPF
	Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha)
	Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
	Investice do půdy (ha)

	
	
	
	orná půda
	chmelnice
	vinice
	zahrady
	ovocné sady
	TTP
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.
	

	Z2
	SV
	0,351
	-
	-
	-
	0,188
	-
	0,163
	-
	-
	-
	-
	0,351
	-

	Z3
	SV
	0,582
	0,171
	-
	-
	-
	-
	0,411
	-
	-
	-
	-
	0,582
	-

	Z4
	SV
	1,447
	0,53
	-
	-
	-
	-
	0,917
	-
	-
	-
	-
	1,447
	-

	Z5
	SV
	0,637
	0,222
	-
	-
	-
	-
	0,415
	-
	-
	-
	-
	0,637
	0,259

	Z6
	SV
	0,875
	-
	-
	-
	-
	-
	0,875
	-
	-
	-
	-
	0,875
	-

	Z8
	SV
	0,298
	0,271
	-
	-
	0,027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,298
	-

	Z9
	SV
	0,178
	-
	-
	-
	0,178
	-
	-
	-
	-
	0,178
	-
	-
	-

	Z10
	SV
	0,93
	0,804
	-
	-
	-
	-
	0,126
	0,538
	-
	-
	-
	0,392
	-

	Z11
	SV
	2,814
	2,75
	-
	-
	-
	-
	0,064
	2,814
	-
	-
	-
	-
	-

	Plochy SV celkem
	8,112
	4,748
	-
	-
	0,393
	-
	2,971
	3,352
	-
	0,178
	-
	4,582
	0,259

	Z28a
	TI
	1,217
	-
	-
	-
	-
	-
	1,217
	1,146
	0,071
	-
	-
	-
	0,691

	Z28b
	TI
	1,078
	-
	-
	-
	-
	-
	1,078
	0,608
	0,006
	0,464
	-
	-
	0,233

	Plochy TI celkem
	2,295
	-
	-
	-
	-
	-
	2,295
	1,754
	0,077
	0,464
	-
	-
	0,924

	K1
	ZZ
	0,82
	-
	-
	-
	-
	-
	0,82
	-
	-
	-
	-
	0,82
	-

	K2
	ZZ
	0,911
	-
	-
	-
	-
	-
	0,911
	-
	-
	-
	-
	0,911
	-

	K3
	ZZ
	0,267
	-
	-
	-
	-
	-
	0,267
	-
	-
	-
	-
	0,267
	-

	Plochy ZZ celkem
	1,998
	-
	-
	-
	-
	-
	1,998
	-
	-
	-
	-
	1,998
	-

	ZÁBOR ZPF CELKEM
	12,41
	4,748
	-
	-
	0,393
	-
	7,264
	5,106
	0,077
	0,642
	-
	6,58
	1,183


II.1.o)
Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Námitky proti návrhu ÚP dle § 52 odst. 2) stavebního zákona vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor ani zástupce veřejnosti nepodal.

II.1.p)
Vyhodnocení připomínek 

Připomínky k návrhu ÚP dle § 52 odst. 3) stavebního zákona v zákonné době nebyly podány.

Seznam zkratek a symbolů 

a.s.


akciová společnost
b.j.


bytová jednotka
ČEZ         

České energetické závody

ČOP


časově omezený pobyt

ČOV


čistírna odpadních vod

ČR


Česká republika
ČSN


Česká technická norma
ČSÚ


Český statistický úřad

DN


diametr nominál

DOP


dohoda o parcelaci

el.


elektrický
EU


Evropská unie
ha


hektar

CHKO


chráněná krajinná oblast

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

KES


koeficient ekologické stability

km


kilometr
KN


katastr nemovitostí
KPÚ


komplexní pozemkové úpravy

KÚ


krajský úřad

k.ú.


katastrální území

kV


kilovolt

kVA


kilovoltampér
LBC


místní biocentrum
LBK


místní biokoridor
LHO


lesní hospodářské osnovy

LHP


lesní hospodářský plán
MINIS


metodický pokyn pro digitální zpracování ÚP v GIS
MMR


ministerstvo pro místní rozvoj

MO


ministerstvo obrany

MPa


megapascal


MŠ


mateřská škola
MZCHÚ

maloplošné zvláště chráněné území
MŽP


ministerstvo životního prostředí

Natura 2000

soustava chráněných území evropského významu

NRBC


nadregionální biocentrum
NRBK


nadregionální biokoridor
OP


ochranné pásmo

ORP


obec s rozšířenou působností
OÚ


obecní úřad

PO


ptačí oblast
P+R


průzkumy a rozbory

PRVK Ok

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje
PS


památný strom
PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

PÚR ČR 2008

Politika územního rozvoje České republiky 2008

PVC


polyvinylchlorid
RBC


regionální biocentrum

RBK


regionální biokoridor
RD


rodinný dům

RZP


rychlá zdravotnická pomoc

Sb.


sbírka

SLDB


sčítání lidu, domů a bytů
SOB3


Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník
SO ORP

správní obvod obce s rozšířenou působností

s.r.o.


společnost s ručením omezeným

SZ
stavební zákon
TJ
tělovýchovná jednota
TR


transformovna 110/35 kV

TS


elektrická stanice pro transformaci VN/NN

TTP


trvalý travní porost

ÚAP 
Územně analytické podklady pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk 2012

ÚP


územní plán

ÚPD


územně plánovací dokumentace

ÚPO


územní plán obce

ÚSES


územní systém ekologické stability

VKP


významný krajinný prvek

VN


vysoké napětí

VPO


veřejně prospěšné opatření

VPS


veřejně prospěšná stavba

VTL


vysokotlaký plynovod

VVURÚ

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

WMS


serverový produkt určený pro zpracování GIS dat

ZPF


zemědělský půdní fond

ZŠ


základní škola

ZÚ


zastavěné území

ZÚR OK

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje

ŽP


životní prostředí
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		vyjíždějící do jiného kraje						7
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		vyjíždějící do škol		Chcete-li změnit velikost oblasti dat grafu, přetáhněte její pravý dolní roh.				43

		vyjíždějící v rámci obce						4
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				Chcete-li změnit velikost oblasti dat grafu, přetáhněte její pravý dolní roh.
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				Počet domů celkem		Sloupec1		Sloupec2

		1900		181

		1910		183

		1921		182

		1930		205

		1950		193

		1961		148

		1970		146

		1980		150

		1991		166

		2001		177

		3/26/11		191
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Pohyb trvale žijících obyvatel v obci v roce 2013
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List1

		Koberovy

		Rok		1900		1910		1921		1930		1950		1961		1970		1980		1991		2001		12/31/09

		Počet obyvatel celkem		1265		1302		1272		1512		1076		1071		1066		1032		919		952				489		48.10%

		Besedice		169		174		168		165		121		117		118		97		74		96

		Hamštejn		64		69		81		79		51		41		47		39		29		34

		Chloudov		69		80		78		81		55		55		50		43		40		33

		Koberovy		333		371		329		501		392		421		448		517		482		516

		Michovka		170		174		183		191		146		141		156		124		110		97

		Prosíčka		142		125		134		155		89		87		76		50		28		21

		Vrát		167		176		183		222		151		143		113		116		117		125

		Zbirohy		151		133		116		118		71		66		58		46		39		30

				12/31/01		12/31/09

		0 - 14 let		163		144

		15 - 64 let		676		729

		65 a více let		122		152

		celkem obyvatel		961		1025

		index		74.8		105.6

		Rok		1900		1910		1921		1930		1950		1961		1970		1980		1991		2001

		Počet domů celkem		237		238		253		332		342		305		291		278		316		336

		Besedice		41		40		41		46		45				36		31		32		35

		Hamštejn		15		14		17		18		17				14		10		14		14

		Chloudov		16		15		18		20		21				15		11		14		14

		Koberovy		51		53		55		100		102		305		108		123		137		148

		Michovka		32		33		36		42		47				40		37		41		41

		Prosíčka		24		24		24		32		32				24		19		21		21

		Vrát		32		33		34		44		48				35		32		37		43

		Zbirohy		26		26		28		30		30				19		15		20		20

				Obyvatelstvo 15-ti leté a starší						793

				základní vč. neukončeného		172

				vyučení a stř. odborné bez maturity		379

				úplné střední s maturitou		193

				vyšší odborné a nástavbové studium		19

				vysokoškolské		23

		trvale obydlené byty		356		počet obyvatel v TOB		945

		zásobovaných pitnou vodou z vodovodu				99.6		941

		s plynem zavedeným do bytu				0.8		8

		napojených na kanalizaci				46.5		439

		Podíl domů podle období výstavby

		postavených do roku 1945		36.0%

		postavených mezi roky 1946 - 1990		53.9%

		postavených mezi roky 1991 - 2001		9.8%
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Obyvatelstvo podle stupně vzdělání               k 1.3. 2001
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Počet a podíl obyvatel v trvale obydlených bytech
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Podíl domů podle období výstavby
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Rok

Počet obyvatel

Vývoj počtu trvale žijících obyvatel



		



Počet domů celkem

Rok

Počet domů

Vývoj počtu trvale obydlených domů



		Pohyb trvale žijících obyvatel v obci v roce 2012

		počet obyvatel celkem k 31. 12. 2012		468

		přirozený přírůstek		-3

		saldo migrace		-1

		živě narození		4

		zemřelí		7

		přistěhovalí		15

		vystěhovalí		16

		přírůstek celkem		-4

		Denní dojížďka a vyjížďka

		Dojíždějící do zaměstnání do obce		43

		Vyjíždějící do zaměstnání mimo obec		277

		Dojíždějící do škol do obce		1

		Vyjíždějící do škol mimo obec		112

		počet obyvatel celkem - SLDB 2001		952





		



Pohyb trvale žijících obyvatel v obci v roce 2011



		



Denní dojížďka a vyjížďka



		Základní občanská vybavenost

		obchod - potraviny, smíšené zboží		10

		pošta		10

		mateřská škola		10

		základní škola 1. - 5. ročník		10

		ordinace praktického lékaře		10

		veřejná knihovna - internet		10

		kulturní dům		10

		stravovací zařízení		10

		sportovní zařízení		10

		ubytovací zařízení		10



Směry dojížďky a vyjížďky

Obec Koberovy

za prací do: Železného Brodu, Turnova a Jablonce nad Nisou
do základní školy: do Železného Brodu, Malé Skály a Turnova
na střední školy: do Jablonce nad Nisou, Jičína, Liberce a Turnova
za nákupy: do Jablonce nad Nisou, Železného Brodu a Turnova

za prací z: okolních obcí a měst



		



Základní občanská vybavenost



		

		Vývoj počtu obyvatel od roku 1971 - 2009

				1971 - 1980		1981 - 1990		1991 - 2000		2001 - 2009		1971 - 2009

		narození		79		47		42		43		211

		zemřelí		90		81		60		48		279

		přistěhovalí		109		107		122		152		490

		vystěhovalí		108		118		109		117		452

		přirozený přírůstek		-11		-34		-18		-5		-68

		přírůstek migrační		1		-11		13		35		38

		přírůstek celkový		-10		-45		-5		30		-30

		počet obyvatel celkem		15.10%

		okomentovat v textu a najít proč je přírůstek v roce 1981

		1971		6		8		14		16		-2		-2		-4

		1972		10		8		-		12		2		-12		-10

		1973		5		12		4		10		-7		-6		-13

		1974		10		7		17		5		3		12		15

		1975		9		11		11		12		-2		-1		-3

		1976		5		8		13		12		-3		1		-2

		1977		10		14		10		8		-4		2		-2

		1978		12		4		9		10		8		-1		7

		1979		7		11		10		13		-4		-3		-7

		1980		5		7		21		10		-2		11		9

				79		90		109		108		-11		1		-10

		1981		3		9		2		19		-6		-17		-23

		1982		7		4		4		11		3		-7		-4

		1983		5		7		7		7		-2		-		-2

		1984		4		9		6		20		-5		-14		-19

		1985		4		8		19		3		-4		16		12

		1986		5		12		17		11		-7		6		-1

		1987		6		8		16		15		-2		1		-1

		1988		4		7		12		12		-3		-		-3

		1989		7		10		14		7		-3		7		4

		1990		2		7		10		13		-5		-3		-8

				47		81		107		118		-34		-11		-45

		1991		6		5		16		4		1		12		13

		1992		3		9		13		6		-6		7		1

		1993		10		3		17		6		7		11		18

		1994		6		10		7		15		-4		-8		-12

		1995		2		7		14		16		-5		-2		-7

		1996		2		6		19		18		-4		1		-3

		1997		2		4		6		13		-2		-7		-9

		1998		5		4		11		14		1		-3		-2

		1999		3		4		10		10		-1		-		-1

		2000		3		8		9		7		-5		2		-3

				42		60		122		109		-18		13		-5

		2001		3		10		13		10		-7		3		-4

		2002		4		2		4		13		2		-9		-7

		2003		2		6		30		7		-4		23		19

		2004		7		7		7		17		-		-10		-10

		2005		6		7		18		13		-1		5		4

		2006		2		6		10		11		-4		-1		-5

		2007		4		1		25		16		3		9		12

		2008		11		4		23		7		7		16		23

		2009		4		5		22		23		-1		-1		-2

				43		48		152		117		-5		35		30

		celkově		211		279		490		452		-68		38		-30

				Narození		Zemřelí		Přistěhovalí		Vystěhovalí		Přírůstek přirozený		Přírůstek migrační		Přírůstek celkový

				Rok		Číslo obce		Název obce		Vznik		Stav 1.1.		Narození		Zemřelí		Přistěhovalí		Vystěhovalí		Přírůstek přirozený		Přírůstek migrační		Přírůstek celkový		Územní změna 1		Stav 31.12.

				1971		563803		Koberovy		-		1,068		25		12		28		24		13		4		17		-		1,085

				1972		563803		Koberovy		-		1,085		11		16		17		38		-5		-21		-26		-		1,059

				1973		563803		Koberovy		-		1,059		11		22		20		21		-11		-1		-12		-		1,047

				1974		563803		Koberovy		-		1,047		21		9		22		18		12		4		16		-		1,063

				1975		563803		Koberovy		-		1,063		12		17		14		21		-5		-7		-12		-		1,051

				1976		563803		Koberovy		-		1,051		9		10		15		36		-1		-21		-22		-		1,029

				1977		563803		Koberovy		-		1,029		10		18		16		21		-8		-5		-13		-		1,016

				1978		563803		Koberovy		-		1,016		11		15		25		12		-4		13		9		-		1,025

				1979		563803		Koberovy		-		1,025		19		13		34		24		6		10		16		-		1,041

				1980		563803		Koberovy		-		1,041		14		11		27		30		3		-3		-		-		1,041

				1981		563803		Koberovy		-		1,034		13		11		13		29		2		-16		-14		-		1,020

				1982		563803		Koberovy		-		1,020		13		23		19		27		-10		-8		-18		-		1,002

				1983		563803		Koberovy		-		1,002		9		15		9		21		-6		-12		-18		-		984

				1984		563803		Koberovy		-		984		14		16		10		31		-2		-21		-23		-		961

				1985		563803		Koberovy		-		961		10		14		18		16		-4		2		-2		-		959

				1986		563803		Koberovy		-		959		13		19		19		22		-6		-3		-9		-		950

				1987		563803		Koberovy		-		950		11		13		9		22		-2		-13		-15		-		935

				1988		563803		Koberovy		-		935		10		18		28		45		-8		-17		-25		-		910

				1989		563803		Koberovy		-		910		14		9		30		15		5		15		20		-		930

				1990		563803		Koberovy		-		930		15		16		23		20		-1		3		2		-		932

				1991		563803		Koberovy		-		913		13		9		29		17		4		12		16		-		929

				1992		563803		Koberovy		-		929		12		12		32		15		-		17		17		-		946

				1993		563803		Koberovy		-		946		7		19		22		13		-12		9		-3		-		943

				1994		563803		Koberovy		-		943		8		17		13		18		-9		-5		-14		-		929

				1995		563803		Koberovy		-		929		8		11		26		18		-3		8		5		-		934

				1996		563803		Koberovy		-		934		6		12		22		21		-6		1		-5		-		929

				1997		563803		Koberovy		-		929		5		11		14		11		-6		3		-3		-		926

				1998		563803		Koberovy		-		926		12		9		17		15		3		2		5		-		931

				1999		563803		Koberovy		-		931		7		10		15		7		-3		8		5		-		936

				2000		563803		Koberovy		-		936		9		12		28		13		-3		15		12		-		948

				2001		563803		Koberovy		-		954		11		15		27		16		-4		11		7		-		961

				2002		563803		Koberovy		-		961		7		15		18		14		-8		4		-4		-		957

				2003		563803		Koberovy		-		957		4		12		15		6		-8		9		1		-		958

				2004		563803		Koberovy		-		958		12		6		14		7		6		7		13		-		971

				2005		563803		Koberovy		-		971		11		15		30		16		-4		14		10		-		981

				2006		563803		Koberovy		-		981		11		15		22		15		-4		7		3		-		984

				2007		563803		Koberovy		-		984		4		4		30		11		-		19		19		-		1,003

				2008		563803		Koberovy		-		1,003		10		8		48		18		2		30		32		-		1,035

				2009		563803		Koberovy		-		1,035		7		13		14		18		-6		-4		-10		-		1,025
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				Sloupec1		Počet obyvatel celkem

		1900				1200

		1910				1118

		1921				1012

		1930				1090

		1950				641

		1961				663

		1970		Chcete-li změnit velikost oblasti dat grafu, přetáhněte její pravý dolní roh.		653

		1980				579

		1991				546

		2001				577
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